KGS AA211 2008(가스용 역화방지장치 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 안	개정 사유
2.2 검사설비 역화방지장치를 제조하려는 자가 이 검사기준에 따라 역화방지장치를 검사하기 위하여 갖추어야 할 검사설비(검사하는 역화방지장치에 필요한 것만을 말한다)는 다음과 같다. (1)～(5) (생략) (6) 마이크로시험설비 (7) 그 밖에 특정설비검사에 필요한 설비 및 기구	2.2 -------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (1)～(5) (현행과 같음) <삭제> (6) -----------------------------	ㅇ 마이크로 시험설비 해당없으므로 삭제
3.9.2 합격표시 규칙 별표 25 제1호에 따라 그림 3.9.2와 같이 “검”자의 각인을 한다. □ 원의 바깥지름 : 7 ㎜(안지름이 25 ㎜ 를 초과하는 역화방지장치) □ 원의 바깥지름 : 5 ㎜(안지름이 25 ㎜ 이하인 역화방지장치) 그림 3.9.2 합격표시	3.9.2 -------- --------------------------------------------------------"“------------------------- 크기: 4 ㎜×7 ㎜(안지름이 25 ㎜ 를 초과하는 역화방장치) 크기: 3 ㎜×5 ㎜(안지름이 25 ㎜ 이하인 역화방지장치) 그림 3.9.2 ----------------	◦시행규칙 개정(08. 12.31)사항을 반영함
4.3.2.2.1 제품확인검사 (1) 4.4.2.2.1(2-1)에 따른 제조기술기준 준수여부 확인 (2) 4.4.2.2.1(2-2)에 따른 재료검사 (3) 4.4.2.2.1(2-3)에 따른 구조 및 치수 검사 (4) 4.4.2.2.1(2-4)에 따른 성능검사 (5) 4.4.2.2.1(2-5)에 따른 표시검사	4.3.2.2.1 ---------- <삭제> (1) 4.4.2.2.1(2-1)에 ------------ (2) 4.4.2.2.1(2-2)에 ------------------- (3) 4.4.2.2.1(2-3)에 ----------- (4) 4.4.2.2.1(2-4)에 -----------	ㅇ 제조기술기준 준수여부 확인이 검사항목과 중복되어 삭제하고 항목번호 정정
4.4.2.2.1 제품확인검사 제품확인검사는 역화방지장치가 각 검사항목별 제조기준에 적합한지 확인하기 위하여 다음 검사방법으로 실시한다. (1) (생략) (2) 검사요령 (2-1) 제조기술기준 준수여부 확인 역화방지장치가 3.1부터 3.9까지의 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 확인한다. (2-2) 재료검사 재료검사는 3.2에 따른 기준에 적합한지 여부를 확인한다. (2-3) 구조 및 치수 검사 구조 및 치수 검사는 3.4에 따른 기준에 적합한지 여부를 확인한다. (2-4) 성능검사 성능검사는 3.8에 따라 실시하여 이상이 없는지를 확인한다. (2-5) 표시검사 제품표시, 합격표시 등은 3.9에 따라 적정하게 표시되었는지 확인한다. (3) (생략)	4.4.2.2.1 --------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) (현행과 같음) (2) --------- <삭제> (2-1) ------- ----------------------------------------------------------------------- (2-2) ------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- (2-3) --------- ---------------------------------------------------------------------------- (2-4) -------- --------------------------------------------------------------------------------------------- (3) (현행과 같음)	ㅇ 제조기술기준 준수여부 확인이 검사항목과 중복되어 삭제하고 항목번호 정정