KGS AA234 2008 (가스용 퀵카플러 제조의 시설 ․기술 ․ 검사기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3 다른 기준의 인정

1.3.1 신기술 제품 검사기준

규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 퀵카플러의 제조 및 검사방법이 이 별표에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3 다른 기준의 인정

1.3.1 신기술 제품 검사기준

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 기준 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 오기 정정

3.4 (생략)

3.4.1 킥카플러의 각 부분은 안전성 및 내구성을 고려하여 만들고 통상의 사용조작에서 파손이나 사용상 지장이 있는 변형이 없는 것으로 한다.

3.4 (현행과 같음)

3.4.1 퀵카플러---------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 오기 정정

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) (생략)

(2) 상시샘플검사

(2-1) 3.4에 따른 구조의 적합 여부

(2-2) 3.8.1.1에 따른 표시의 적합 여부

(2-3) 3.9에 따른 표시의 적합 여부

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) (현행과 같음)

(2) 상시샘플검사

(2-1) ------------------

(2-2) ----------------- 기밀성능의 -----

(2-3) ------------------

ㅇ 인용오기 정정

※ 종전 액법 통합고시 제9-3-22조

별표1 정기품질검사 및 상시샘플검사 항목

31. 가스용퀵카플러 상시샘플검사 항목

가. 구조

나. 기밀시험.

다. 표시사항