KGS AA235 2008 (액화석유가스용 세이프티커플링 제조의 시설 ․기술 ․ 검사기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3.1 신기술 제품 검사기준

규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 커플링의 제조 및 검사방법이 이 별표에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1 신기술 제품 검사기준

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 기준 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 오기 정정

3.4 구조 및 치수

커플링은 그 커플링의 안전성·편리성 및 호환성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 구조 및 치수를 가지는 것으로 한다.

3.4.1 ~ 3.4.4  (생 략)

3.4.5  < 신 설 >

3.4 구조 및 치수

커플링은 그 커플링의 안전성·편리성 및 호환성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 구조 및 치수를 가지는 것으로 한다.

3.4.1 ~ 3.4.4  (현행과 같음)

3.4.5  커플링은 가스의 흐름에 지장이 없는 유효면적을 가지는 구조일 것

ㅇ 누락내용 신설

※ 종전 액법 통합고시 제9-1-78조

커플링의 제조기술기준은 다음 각호와 같다

가. ~ 다. (생략)

라. 커플링은 가스의 흐름에 지장이 없는 유효면적을 가지는 구조일 것

4.3 검사항목

4.3.1 ~ 4.3.2.2.1 (1)  (생략)

(2) 상시샘플검사

(2-1) 3.4에 따른 구조의 적합 여부

(2-2) 3.8.1.2에 따른 기밀 성능의 적합 여부

(2-3) 2.11에 따른 표시의 적합 여부

4.3 검사항목

4.3.1 ~ 4.3.2.2.1 (1) (현행과 같음)

(2) 상시샘플검사

(2-1) ----------------

(2-2) 3.8.1.1 --------------------

(2-3) 3.9 ----------------

ㅇ 인용조항 오류정정

3.8.1.1 기밀 성능    (생략)

3.8.1.2 내구 성능    (생략)

3.9 표시            (생략)