KGS AA313 2009(과류차단형 액화석유가스용 용기밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개 정 안

개정 사유

1.3 다른 기준의 인정

1.3.1 신기술 제품 검사기준

1.3.1.1 규칙 별표 10의2 제4호다목에 따라 용기부속품이 이 기준에 따른 검사기준에 적합하지 아니하나, 기술개발에 따른 새로운 용기부속품으로서 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관의 인정을 받는 경우에는 그 용기부속품의 제조 및 검사방법을 그 용기부속품에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1.2 용기부속품이 표 1.3.1.2의 인정규격에 따라 해당 공인검사기관에서 검사를 받은 것에 대하여는 1.3.1.1에 따른 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관이 인정한 경우로 보아 검사특례 신청·심사 없이 해당 인정규격에 따라 검사를 실시할 수 있다.

표 1.3.1.2 외국용기부속품의 인정규격 및 공인검사기관

인정규격	공인검사기관
DOT, CGA, ANSI	DOT인증기관
BS, HSE	HSE, Lloyd`s Register(국가에서 인증한 것에 한함) 또는 인증기관
DIN, AD-Merkblatt	TUV
NF, CODAP	APAVE, BV
JIS, 고압가스보안법, JIA	경제산업성 원자력안전·보안원, 고압가스보안협회, 가스기기검사협회
AS	호주 주정부 인증검사원
지식경제부장관이 인정하는 규격	지식경제부장관이 인정하는 검사기관

1.3 ------------------------

1.3.1 ------------------------------

1.3.1.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3.1.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

표 1.3.1.2 ------------------------------------------------------------

------	--------
CGA, ANSI	해당 없음
-------	------------------------------------
-------------	----
-------	--------
-----------------	-------------------------------------
--	--------------
----------------------	------------------

◦용기부속품에 대한 외국 인정규격 및 공인검사기관에서 DOT 및 DOT 인증기관를 삭제함.

- DOT는 용기부속품에 대한 제조기준이 아닌 용기에 대한 제조기준 임.

4.4.2.2.1 제품확인검사

(1) 샘플링

(생략)

(2) 검사요령

다음 기준에 따라 검사를 실시한다.

(2-1) 제조기술기준 준수여부 확인

용기부속품이 3.1부터 3.9까지의 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 확인한다.

4.4.2.2.1 -----------

(1) -----

(현행과 같음)

(2) -------

----------------------------

(2-1) ------------------------

---------------- 3.4 및 3.9.1에 적합한지 여부를 확인하기 위하여 표 4.4.2.2.1에 따라 시료를 채취하여 확인한다.

◦기술기준준수여부 확인방법을 구체적으로 명시하기 위함임.

- 구조 및 치수와 표시사항은 검사원이 확인하도록 함.

4.5.2.2 외국용기등 제조등록 면제 제품

4.5.2.2.1 규칙 제9조의2에 따른 외국용기등 제조등록 면제용기밸브가 규칙 제38조제4호에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 검사의 일부를 생략할 수 있다.

(1) 규칙 제9조의 제조기술기준에 의하여 제조된 것 또는 이와 동등이상으로 제조된 것으로 표 4.5.2.2.1(1)에 의한 국가별 인정규격에 따라 해당 국가에서 제조되고 그 국가의 공인검사기관으로부터 검사를 받았음이 증명되는 것

표 4.5.2.2.1(1) 외국용기부속품의 국가별 인정규격 및 공인검사기관

국 가	인정규격	공인검사기관
미 국	DOT	DOT 인증기관
영 국	BS, HSE	HSE, Lloyd's Register(국가에서 인증한 것에 한함) 또는 인증기관
독 일	DIN, AD-Merkblatt	TuV
프랑스	NF, CODAP	APAVE, BV
일 본	JIS, 고압가스보안법	경제산업성 원자력안전·보안원, 고압가스보안협회
호 주	AS	호주 주정부 인증검사기관

(2) (1)에 의한 외국의 검사기관으로부터 검사를 받은 것으로 1.3.1에 따라 지식경제부장관으로부터 검사기준에 관한 특례를 인정받은 것

4.5.2.2 -----------------------------------------

4.5.2.2.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

표 4.5.2.2.1(1) -----------------------------------------------------------

-------------------

----	----	--------
----	CGA, ANSI	해당없음
---	-----	------------------------------------
---	-----------	---
---	----	------
---	----------	---------------------------
---	--	------------

(2) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◦용기부속품에 대한 외국 인정규격 및 공인검사기관에서 DOT 및 DOT 인증기관를 삭제하고 밸브규격인 CGA, ANSI를 추가함.

- DOT는 용기부속품에 대한 제조기준이 아닌 용기에 대한 제조기준 임.