KGS AA318 2008(독성가스배관용 밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 안	개정 사유
3.9.2 합격표시 규칙 별표 25 제1호에 따라 그림 3.9.2와 같이 “검”자의 각인을 한다. □ 원의 바깥지름 : 7 ㎜(안지름이 25 ㎜ 를 초과하는 밸브) □ 원의 바깥지름 : 5 ㎜(안지름이 25 ㎜ 이하인 밸브) 그림 3.9.2 합격표시	3.9.2 -------- ------------------------------------------------------------------"“-------------- 크기: 4 ㎜×7 ㎜(안지름이 25 ㎜ 를 초과하는 밸브) 크기: 3 ㎜×5 ㎜(안지름이 25 ㎜ 이하인 밸브) 그림 3.9.2------------	◦시행규칙 개정(08. 12.31)사항을 반영함
4.3.2.2 생산단계검사 제조기술기준에의 적합 여부에 대하여 실시하는 생산단계검사의 검사항목은 다음과 같다. (1) 4.4.2.2(1)에 따른 제조기술기준의 준수여부 확인 (2) 4.4.2.2(2)에 따른 재료검사 (3) 4.4.2.2(3)에 따른 구조 및 치수 검사 (4) 4.4.2.2(4)에 따른 성능검사 (5) 4.4.2.2(5)에 따른 표시검사	4.3.2.2 --------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <삭제> (1) 4.4.2.2(2-1)에 ----------- (2) 4.4.2.2(2-2)에 ----------------- (3) 4.4.2.2(2-3)에 ------------ (4) 4.4.2.2(2-4)에 ------------	ㅇ 제조기술기준 준수여부 확인이 검사항목과 중복되어 삭제하고 항목번호 정정
4.4.2.2 생산단계검사(제품확인검사) (1) 생략 (2) 검사요령 (2-1) 제조기술기준 준수여부 확인 밸브가 3.1부터 3.9까지의 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 확인한다. (2-2) 재료검사 재료검사는 3.2에 따른 기준에 적합한지 여부를 확인한다. (2-3) 구조 및 치수 검사 구조 및 치수 검사는 3.4에 따른 기준에 적합한지 여부를 확인한다. (2-4) 성능검사 성능검사는 3.8에 따라 실시하여 이상이 없는지를 확인한다. (2-5) 표시검사 제품표시, 합격표시 등은 3.9에 따라 적정하게 표시되었는지 확인한다. (3) (생략)	4.4.2.2 -------------- (1) 현행과 같음 (2) ----------- <삭제> (2-1) ------- ----------------------------------------------------------------------------- (2-2) ------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- (2-3) --------- --------------------------------------------------------------------------- (2-4) ---------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- (3) (현행과 같음)	ㅇ 제조기술기준 준수여부 확인이 검사항목과 중복되어 삭제하고 항목번호 정정