KGS AA319 2008(고압가스용 안전밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 안	개정 사유
3.9.2 합격표시 규칙 별표 25 제1호에 따라 그림 3.9.2와 같이 “검”자의 각인을 한다. □ 원의 바깥지름 : 7 ㎜(안지름이 25 ㎜ 를 초과하는 안전밸브) □ 원의 바깥지름 : 5 ㎜(안지름이 25 ㎜ 이하인 안전밸브) 그림 3.9.2 합격표시	3.9.2 -------- ------------------------------------------------------------------"“-------------- 크기: 4 ㎜×7 ㎜(안지름이 25 ㎜ 를 초과하는 안전밸브) 크기: 3 ㎜×5 ㎜(안지름이 25 ㎜ 이하인 안전밸브) 그림 3.9.2 ---------------	◦시행규칙 개정(08. 12.31)사항을 반영함
4.3.2.2.1 제품확인검사(상시품질검사) (1) 4.4.2.2.1(2-1)에 따른 제조기술기준 준수여부 확인 (2) 4.4.2.2.1(2-2)에 따른 구조 및 치수검사 (3) 4.4.2.2.1(2-3)에 따른 내압검사 (4) 4.4.2.2.1(2-4)에 따른 기밀검사 (5) 4.4.2.2.1(2-5)에 따른 재료검사 (6) 4.4.2.2.1(2-6)에 따른 작동성능검사 (7) 4.4.2.2.1(2-7)에 따른 제품표시의 적합여부 확인	4.3.2.2.1 ------------------ <삭제> (1) 4.4.2.2.1(2-1)에 ------------------------ (2) 4.4.2.2.1(2-2)에 ------------ (3) 4.4.2.2.1(2-3)에 ------------ (4) 4.4.2.2.1(2-4)에 ------------ (5) 4.4.2.2.1(2-5)에 ---------------- (6) 4.4.2.2.1(2-6)에 -------------------------------------	ㅇ 제조기술기준 준수여부 확인이 검사항목과 중복되어 삭제하고 항목번호 정정
4.3.2.2.2 생산공정검사 (1)～(2) (생략) (3) 수시품질검사 (3-1) 4.4.2.2.2(3-2-1)에 따른 제조기술기준 준수여부 확인 (3-2) 4.4.2.2.2(3-2-2)에 따른 구조 및 치수검사 (3-3) 4.4.2.2.2(3-2-3)에 따른 내압검사 (3-4) 4.4.2.2.2(3-2-4)에 따른 기밀검사 (3-5) 4.4.2.2.2(3-2-5)에 따른 작동성능검사 (3-6) 4.4.2.2.2(3-2-6)에 따른 제품표시의 적합여부 확인	4.3.2.2.2 -------------- (1)～(2) (현행과 같음) (3) -------------- <삭제> (3-1) 4.4.2.2.2(3-2-1)에 ------------------------ (3-2) 4.4.2.2.2(3-2-2)에 ------------ (3-3) 4.4.2.2.2(3-2-3)에 ------------ (3-4) 4.4.2.2.2(3-2-4)에 ---------------- (3-5) 4.4.2.2.2(3-2-5)에 ------------------------------------	ㅇ 제조기술기준 준수여부 확인이 검사항목과 중복되어 삭제하고 항목번호 정정
4.3.2.2.3 종합공정검사 (1) 생략 (2) 수시품질검사 (2-1) 4.4.2.2.3(2-2-1)에 따른 제조기술기준 준수여부 확인 (2-2) 4.4.2.2.3(2-2-2)에 따른 구조 및 치수검사 (2-3) 4.4.2.2.3(2-2-3)에 따른 내압검사 (2-4) 4.4.2.2.3(2-2-4)에 따른 기밀검사 (2-5) 4.4.2.2.3(2-2-5)에 따른 작동성능검사 (2-6) 4.4.2.2.3(2-2-6)에 따른 제품표시의 적합여부 확인	4.3.2.2.3 ------------- (1) 현행과 같음 (2) ------------ <삭제> (2-1) 4.4.2.2.3(2-2-1)에 ----------------- (2-2) 4.4.2.2.3(2-2-2)에 ----------- (2-3) 4.4.2.2.3(2-2-3)에 ----------- (2-4) 4.4.2.2.3(2-2-4)에 -------------- (2-5) 4.4.2.2.3(2-2-5)에 --------------------------	ㅇ 제조기술기준 준수여부 확인이 검사항목과 중복되어 삭제하고 항목번호 정정
4.4.2.2.1 제품확인검사 (1) (생략) (2) 검사요령 (2-1) 제조기술기준 준수여부 확인 안전밸브가 3.1부터 3.9까지의 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 확인한다. (2-2) 구조 및 치수검사 안전밸브의 구조 및 치수 검사는 3.4에 적합한지 여부를 확인한다. (2-3) 내압검사 안전밸브의 내압검사는 3.8.1.1에 적합한지 여부를 확인한다. (2-4) 기밀검사 안전밸브의 기밀검사는 3.8.1.2에 적합한지 여부를 확인한다. (2-5) 재료검사 안전밸브의 재료검사는 3.8.2에 적합한지 여부를 확인한다. (2-6) 작동성능검사 안전밸브의 작동성능 검사는 3.8.3에 적합한지 여부를 확인한다. (2-7) 제품표시의 적합 여부 안전밸브의 제품표시는 3.9.1에 적합한지 여부를 확인한다. (3) 합부판정 (3-1) 안전밸브가 (2-1)부터 (2-7)까지의 검사에 모두 적합한 경우 합격한 것으로 한다. (3-2) (생략)	4.4.2.2.1 --------- (1) (현행과 같음) (2) ----------- <삭제> (2-1) --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- (2-2) ---------- ----------------------------------------------------------------------------- (2-3) ---------- ------------------------------------------------------------------------- (2-4) -------- ------------------------------------------------------------------------ (2-5) -------------- --------------------------------------------------------------------------------- (2-6) ----------------- --------------------------------------------.-------------------------------- (3) ----------- (3-1) --------------- (2-6)까지의------------------------------------------------------------------ (3-2) (현행과 같음)	ㅇ 제조기술기준 준수여부 확인이 검사항목과 중복되어 삭제하고 항목번호 정정
4.4.2.2.2 생산공정검사 (1)～(2) (생략) (3) 수시품질검사 (3-1) 샘플링 수시품질검사의 시료수는 4.4.2.2.1(1)에 따른 제품확인검사의 시료수에 따른다. (3-2) 검사요령 (3-2-1) 제조기술기준 준수여부 확인 제조기술기준 준수여부 확인의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-1)에 따른다. (3-2-2) 구조 및 치수검사 구조 및 치수검사의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-2)에 따른다. (3-2-3) 내압검사 내압검사의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-3)에 따른다. (3-2-4) 기밀검사 기밀검사의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-4)에 따른다. (3-2-5) 작동성능검사 작동성능검사의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-6)에 따른다. (3-2-6) 제품표시의 적합 여부 확인 제품표시의 적합여부의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-7)에 따른다. (4) 합부판정 (3-3-1) 안전밸브가 (3-2-1)부터 (3-2-6)까지의 검사에 모두 적합한 경우 합격한 것으로 한다. (3-3-2) 안전밸브가 (3-3-1)의 검사 중 어느 하나에 부적합한 경우에는 4.2.2.3에 따른 적합통지서를 회수하고 안전밸브 제조자에게 부적합 내용을 통보하며, 4.4.2.2.1에 따른 제품확인검사를 실시한다. (3-3-3) 안전밸브 제조자는 부적합 통보가 된 날로부터 3개월 이후에 생산공정검사를 재신청할 수 있다.	4.4.2.2.2 ----------- (1)～(2) (현행과 같음) (3) ---------- (3-1) ------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- (3-2) ------- <삭제> (3-2-1) ------------ ------------------------------------------ 4.4.2.2.1(2-1)에 ----------- (3-2-2) ---------- -------------------------- 4.4.2.2.1(2-2)에 --------- (3-2-3) --------- -------------------------- 4.4.2.2.1(2-3)에 -------- (3-2-4) ------------- ----------------------------------- 4.4.2.2.1(2-5)에 ------- (3-2-5) ------------------ ------------------------------------------- 4.4.2.2.1(2-6)에 ------- (4) -------- (4-1) --------------- (3-2)에 따른 -------------------------------- --------------------------------------- (4-2) --------- (3-2)의 ---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (4-3) ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------	ㅇ 제조기술기준 준수여부 확인이 검사항목과 중복되어 삭제하고 항목번호 정정 ㅇ 검사 인용항목번호 정정 ㅇ 항목번호 오류정정
4.4.2.2.3 종합공정검사 (1) (생략) (2) 수시품질검사 (2-1) 샘플링 수시품질검사의 시료수는 4.4.2.2.1(1)에 따른 제품확인검사의 시료수에 따른다. (2-2) 검사요령 (2-2-1) 제조기술기준 준수여부 확인 제조기술기준 준수여부 확인의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-1)에 따른다. (2-2-2) 구조 및 치수검사 구조 및 치수검사의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-2)에 따른다. (2-2-3) 내압검사 내압검사의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-3)에 따른다. (2-2-4) 기밀검사 기밀검사의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-4)에 따른다. (2-2-5) 작동성능검사 작동성능검사의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-6)에 따른다. (2-2-6) 제품표시의 적합여부 확인 제품표시의 적합여부에 대한 검사요령은 4.4.2.2.1(2-7)에 따른다. (2-3) (생략)	4.4.2.2.3 ---------- (1) (현행과 같음) (2) ---------- (2-1) ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------- (2-2) -------- <삭제> (2-2-1) --------------- -------------------------------------------- 4.4.2.2.1(2-1)에 ------- (2-2-2) ---------- ---------------------------------- 4.4.2.2.1(2-2)에 -------- (2-2-3) -------- -------------------------------- 4.4.2.2.1(2-3)에 ------- (2-2-4) ----------- -------------------------------------- 4.4.2.2.1(2-5)에 -------- (2-2-5) --------------------- -------------------------------------------------------- 4.4.2.2.1(2-6)에 ------------- (2-3) (현행과 같음)	ㅇ 제조기술기준 준수여부 확인이 검사항목과 중복되어 삭제하고 항목번호 정정
5.2 재검사방법 안전밸브의 재검사는 그 제품을 계속 사용할 수 있는지 확인하기 위하여 다음 기준에 따라 실시한다. 다만, 검사에 불합격된 경우로서 부품의 작동불량이라고 인정되는 경우에는 부품을 수리하거나 교체한 후 재시험할 수 있다. (1) 검사요령 (1-1) 구조 및 치수검사 구조 및 치수검사의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-2)에 따른다. 다만, 재검사에서는 3.4.1.1.1부터 3.4.1.1.4까지의 구조검사와 3.4.1.3의 겉모양검사만 실시한다. (1-2) 기밀검사 기밀검사의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-4)에 따른다. (1-3) 작동성능검사 작동성능검사의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-6)에 따른다. (2) (생략)	5.2 --------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) --------- (1-1) -------------- --------------------------------------- 4.4.2.2.1(2-1)에 ---------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1-2) ----------- ----------------------------------- 4.4.2.2.1(2-3)에 ------- (1-3) ------------ -------------------------------------- 4.4.2.2.1(2-5)에 -------- (2) (현행과 같음)