KGS AA319 2009(고압가스용 안전밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개 정 안

개정 사유

1.1 적용범위

이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하“법”이라 한다) 제3조제5호에 다른 안전밸브 가운데 고압가스용 스프링안전밸브(이하 안전밸브라 한다)의 제조․기술․검사․재검사에 대하여 적용한다.

1.1 -------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------스프링 직동식 안전밸브--------------------------------------------------------

------------------------------

ㅇ KS 및 API2000 규격과의 정합화(검사대상 안전밸브를 스프링직동식으로 명확화)

※ API RP 576 Inspection of Pressure

-Relieving Device

4.2 안전밸브

안전밸브는 밸브 상류의 정압에 의해서 작동하고, 급속한 열림과 터짐이 특징인 스프링에 걸리는 직접적인 압력 방출 밸브이다.

※KS B 6216 증기용 및 가스용 스프링 안전밸브

1. 적용범위

이규격은 원통코일 스프링에 의한 직동식 스프링안전밸브 및 가스용 스프링 안전 밸브에 대하여 규정한다.