KGS AA434 2008 (일반용 액화석유가스 압력조정기 제조의 시설 ․기술 ․ 검사기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.3.1 신기술 제품 검사기준 규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 압력조정기의 제조 및 검사방법이 이 별표에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.	1.3.1 신기술 제품 검사기준 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 기준 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 오기 정정
3.2 재료 3.2.1 용기밸브에 연결하는 압력조정기 나사부의 재료는 KS D 5101(구리 및 구리합금봉)의 단조용 황동봉이나 쾌삭 황동봉을 사용하고, 그 나사는 왼나사로서 W22.5 × 14T, 나사부의 길이는 12 ㎜ 이상인 것으로 한다. 3.4 구조 및 치수 3.4.8 관연결부 및 방출구가 나사식인 경우에는 KS B 0222(관용테이퍼나사)에 해당하는 것으로 하고, 플랜지식인 경우에는 KS B 1511(철강제 관플랜지의 기본치수)에 해당하는 것으로 한다.	3.2 재료 3.2.1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 사용한다. 3.4 구조 및 치수 3.4.8 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 것으로 하며 , 용기밸브 연결 나사부는 왼나사로서 W22.5 × 14T, 나사부의 길이는 12 ㎜ 이상인 것으로 한다.	ㅇ 편집오류 정정 - 3.2 재료에서 → 3.4 구조 및 치수 로 이동 - 재료항목에서 내용 삭제하고 구조 및 치수관련 내용에 추가
4.3.2.2.1 제품확인검사 (1) 정기품질검사 (1-1) 2.2 에 따른 조정압력 성능의 적합 여부	4.3.2.2.1 제품확인검사 (1) 정기품질검사 1-1) 1.7 에 ----------------------	ㅇ 인용조항 오기정정