KGS AA435 2008 (액화석유가스 자동차용 압력조정기 제조의 시설 ․기술 ․ 검사기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3.1 신기술 제품 검사기준

규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 압력조정기의 제조 및 검사방법이 이 별표에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1 신기술 제품 검사기준

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 기준  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 오기 정정

3.4.1 ~ 3.4.4  (생략)

3.4.5 < 신 설 >

3.4.1 ~ 3.4.4  (현행과 같음)

3.4.5 관연결부는 KS규격 또는 국제공인규격에 적합할 것

ㅇ 누락오류 정정

※ 종전 액법 통합고시 제9-1-92조

2. 구조

가.~라 (생략)

마. 관연결부는 KS규격 또는 국제공인규격에 적합할 것