KGS AB131 2008 (강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설 ․기술 ․ 검사기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3.1 신기술 제품 검사기준

규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 보일러의 제조 및 검사방법이 이 별표에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1 신기술 제품 검사기준

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 기준  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 오기 정정

3.3.4.2.2 급배기방식 구조

(1) 반밀폐형 강제배기식

(1-1)  ~ (1-2)   (생략)

(2) 밀폐형

(2-1) (생략)

(2-2) < 신 설 >

3.3.4.2.2 급배기방식 구조

(1) 반밀폐형 강제배기식

(1-1)  ~ (1-2)   (현행과 같음)

(2) 밀폐형

(2-1) (현행과 같음)

(2-2) 급 ․ 배기구는 기밀한 구조일 것

ㅇ 누락오류 정정

※ 종전 액법 통합고시  제9-2-16조(구조)

제9-2-16조 (구조)

1. 2. 및 3. 가. 나. (생략)

다. 밀폐형

급배기부는 기밀한 구조일 것

3.4.3.5 열효율 성능

3.4.3.5.1 일반보일러의 유효효율

(1) 난방환수온도가 (60 ± 1) ℃, 난방공급온도와 난방환수온도의 차가 (20 ± 2) K(이 온도차가 정확하게 되지 아니하는 경우 제조자가 명시한 온도차)로 하여 표시가스소비량에서의 유효효율은  84.0＋2log10Pn(Pn:표시출력(㎾) 이하. 이하 같다) % (15 ℃의 진발열량과 15 ℃로 보정된 가스량 기준 및 0 ℃의 총발열량과 20 ℃로 보정된 가스량 기준을 병기할 수 있다. 이하 같다) 이상인 것으로 한다. 다만, 15 ℃의 진발열량, 15 ℃ 가스량으로 보정된 유효효율을 같이 사용할 수 있다.

(2) 난방공급온도와 난방환수온도의 평균온도가 50 ℃인 표시가스소비량의 30 %에 해당하는 유효효율은 80.0＋3 log10Pn % 이상인 것으로 한다.

(3)  30 K(사용설명서 등에 상승온도가 제시되어 있을 경우에는 제시된 온도)인 온도조건에서 온수유효효율은 표시가스소비량에서의 유효효율 이상인 것으로 하고, 온수저장조가 있을 경우 손실은 qs=0.014V2/3 ＋ 0.02Qnw(V:저장용량, Qnw:표시온수가스소비량)값 미만인 것으로 한다.

3.4.3.5.2 콘덴싱보일러의 유효효율

(1) 3.4.3.5.1(1) 조건에서의 유효효율은 91＋log10Pn % 이상인 것으로 한다.

(2) 난방환수온도가 (30 ± 0.5) ℃(LPG 경우 2.4를 더한다)인 표시가스소비량의 30 %에 해당하는 유효효율은 97＋log10Pn % 이상인 것으로 한다.

3.4.3.5 열효율 성능

3.4.3.5.1 일반보일러의 유효효율

(1) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 84.0＋2 [eqn: RM log_10]Pn---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80.0＋3 [eqn: RM log_10] Pn %-------------------

(3)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- qs=0.014[eqn: RM V ^ 2/3] ＋ 0.02Qnw --------------------------------------------------------------------------

3.4.3.5.2 콘덴싱보일러의 유효효율

(1) ------------------------------------------- 91＋ [eqn: RM log_10] Pn % ----------------------

(2) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 97＋ [eqn: RM log_10] Pn % -----------

ㅇ 오기 정정 ( log10 Pn → [eqn: RM log_10]Pn )

※ 종전 액법 통합고시 제9-2-18조 (성능)

8. 유효효율 및 표시출력

가. 일반보일러의 유효효율

(1) 난방환수온도가 (60 ± 1) ℃, 난방공급온도와 난방환수온도의 차가 (20 ± 2) K(이 온도차가 정확하게 되지 아니하는 경우 제조자가 명시한 온도차)로 하여 표시가스 소비량에서의 유효효율은 84.0＋2 [eqn: RM log_10] Pn(Pn:표시출력(㎾) 이하. 이하 같다) % (15 ℃의 진발열량과 15 ℃로 보정된 가스량 기준 및 0 ℃의 총발열량과 20 ℃로 보정 된 가스량 기준을 병기할 수 있다. 이하 같다) 이상인 것으로 한다. 다만, 15 ℃의 진발열량, 15 ℃ 가스량으로 보정된 유효효율을 같이 사용할 수 있다.

(2) 난방공급온도와 난방환수온도의 평균온도가 50 ℃인 표시가스소비량의 30 %에 해당하는 유효효율은 80.0＋3 [eqn: RM log_10] Pn % 이상인 것으로 한다.

(3)  30 K(사용설명서 등에 상승온도가 제시되어 있을 경우에는 제시된 온도)인 온도조건에서 온수유효효율은 표시가스소비량에서의 유효효율 이상인 것으로 하고, 온수저장조가 있을 경우 손실은 qs=0.014[eqn: RM V ^ 2/3] ＋ 0.02Qnw(V:저장용량, Qnw:표시온수가스소비량)값 미만인 것으로 한다.

나. 콘덴싱보일러의 유효효율

(1) 제8호가목(1) 조건에서의 유효효율은 91＋ [eqn: RM log_10]Pn % 이상인 것으로 한다.

(2) 난방환수온도가 (30 ± 0.5) ℃(LPG 경우 2.4를 더한다)인 표시가스소비량의 30 %에 해당하는 유효효율은 97＋ [eqn: RM log_10]Pn %이상인 것으로 한다.

3.6.1 제품표시

(1) ~ (13) (생략)

(14) 정격전압, 정격주파수, 대기전력

(15) ~ (20) (생략)

3.6.1 제품표시

(1) ~ (13) (현행과 같음)

(14) 정격전압, 정격소비전력, 정격주파수, 대기전력

(15) ~ (20) (현행과 같음)

※ 종전 통합고시 제9-2-18조 (표시)

3.6.1 제품표시

가 ~ 파 (생략)

하. 정격전압, 정격소비전력, 정격주파수, 대기전력

거 ~ 버 (생략)

KGS AB131-2 2008 (강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설 ․기술 ․ 검사기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.3 다른 기준의 인정 1.3.1 신기술 제품 검사기준 규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 보일러의 제조 및 검사방법이 이 별표에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.	1.3 다른 기준의 인정 1.3.1 신기술 제품 검사기준 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 기준 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 오기 정정