KGS AB134 2008 (가스냉난방기 제조의 시설 ․기술 ․ 검사기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3.1 신기술 제품 검사기준

규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 냉난방기의 제조 및 검사방법이 이 별표에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1 신기술 제품 검사기준

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 기준  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 오기 정정

3.3.1 정전안전장치

교류전원으로 가스통로를 개폐하는 냉난방기에는 정전이 되었을 때에 가스통로를 차단하고, 다시 통전되었을 때에 자동으로 가스통로가 열리지 아니하거나 재점화되는 정전안전장치를 갖춘다. 다만, 정전 시에 파일럿버너의 불꽃이 꺼지지 아니하는 그러하지 아니하다.

3.3.1 정전안전장치

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 아니하는 것은 --------------------------

ㅇ 오기 정정

※ 종전 시행규칙 별표7 제2호 하)

5) 교류전원으로 가스통로를 개폐하는 냉난방기에는 정전이 되었을 때에 가스통로를 차단하고, 다시 통전되었을 때에 자동으로 가스통로가 열리지 아니하거나 재점화되는 정전안전장치를 갖춘다. 다만, 정전 시에 파일럿버너의 불꽃이 꺼지지 아니하는 것은 그러하지 아니하다.