KGS AB332 2008 (가스오븐레인지 제조의 시설 ․기술 ․ 검사기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.1 적용범위

1.1.1 (생략)

(1) 전가스소비량이 22.6 ㎾(19 400 ㎉/h) 이하인 것

(2) 가스소비량이 4.2 ㎾(3 600 ㎉/h) 이하인 것

(3) 오븐부의 전가스소비량 및 버너 1개의 가스소비량이 5.8 ㎾(5 000 ㎉/h) 이하인 것

1.1 적용범위

1.1.1 (현행과 같음)

(1) --------------------------------------------------------

(2) 버너1개의 가스소비량이 ------------------------

(3) ---------- 가스소비량이 --------------------------------------

----------------------------------

ㅇ 편집오류 정정

※ 종전 액법 시행규칙 별표7 제2호 하목 연소기

1) 연소기의 종류와 가스소비량별 사용압력은 다음과 같다.

오븐렌지

전가스소비량 19,400㎉/h이하

버너1개소비량 3,600㎉/h이하

오븐부 가스소비량 5,000㎉/h이하

1.3.1 신기술 제품 검사기준

규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 레인지의 제조 및 검사방법이 이 별표에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1 신기술 제품 검사기준

------------------------------------------------------- 기준 --------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 오기 정정

4.3.2.1 설계단계검사

제조기준에의 적합 여부에 대하여 실시하는 설계단계검사의 검사항목은 다음과 같다.  다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품에 대한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 3.1에 따른 재료 적합 여부

(2) 3.2에 따른 구조 및 치수 적합 여부

(3) 3.3에 따른 장치 적합 여부

(3) 3.4에 따른 성능 적합 여부

(4) 3.6에 따른 표시 적합 여부

4.3.2.1 설계단계검사

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) --------------------------------

(2) -------------------------------------

(3) -------------------------------

(4) -------------------------------

(5) -------------------------------

ㅇ 오기 정정