KGS AB339 2008 (부탄가스용 연소기 제조의시설 ․기술 ․ 검사기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.1 적용범위

1.1.1 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙(이하 “규칙”이라 한다) 별표 4 제10호 및 별표 7 제4호차목에 따른 연소기 중 다음 (1) 및 (2)에 해당하는 액화부탄가스가 충전된 접합용기 또는 용접용기를 사용하는 부탄연소기(이동식부탄연소기 및 숯불구이점화용 부탄연소기를 제외한다. 이하 “연소기”라 한다) 제조의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다.

(1) 전가스소비량이 232.6 ㎾(20만 ㎉/h) 이하인 것

(2) 가스사용압력이 30 ㎪ 이하인 것

1.1 적용범위

1.1.1 -----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 전가스소비량이 232.6 ㎾(20만 ㎉/h) 이하인 ----------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) (삭제)

(2) (삭제)

ㅇ 편집오기 정정

- 부탄가스용 연소기의 적용범위에는 전가스소비량만 규정하고 있음

※ 종전 액법 시행규칙 별표7 제4호 차

이동식부탄연소기ㆍ부탄연소기 및 숯불구이점화용연소기  : 232.6 ㎾(20만 ㎉/h) 이하

1.3.1 신기술 제품 검사기준

규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 연소기의 제조 및 검사방법이 이 별표에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1 신기술 제품 검사기준

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 기준  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 오기 정정

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) 정기품질검사

(11) (생략)

(12) 3.4.1.2에 따른 가스통로의 기밀 성능의 적합 여부

(1-3) ~ (1-5) (생략)

(1-6) 3.4.3.2에 따른 연소상태 성능(연속소음 및 점화음 제외)의 적합 여부

(1-7) (생략)

(2) 상시샘플검사

(2-1) 3.4.1.2에 따른 가스통로의 기밀 성능의 적합 여부

(2-2) (생략)

(2-3) 3.4.3.2에 따른 연소상태(무풍상태: CO,연소음 및 점화음 제외) 성능의 적합

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) 정기품질검사

(11) (현행과 같음)

(12) 3.4.1.1------------------------------------------------------

(1-3) ~ (1-5) (현행과 같음)

(1-6) 4.5.4-----------------------------------------------------------------------------

(1-7) (현행과 같음)

(2) 상시샘플검사

(2-1) 3.4.1.1---------------------------

(2-2) (현행과 같음)

(2-3) 4.5.4------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 인용조항 오기정정