KGS AB931 2008 (강제혼합식 가스버너 제조의 시설 ․기술 ․ 검사기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3.1 신기술 제품 검사기준

규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 강제혼합식 버너의 제조 및 검사방법이 이 별표에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1 신기술 제품 검사기준

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 기준  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 오기 정정

2.2.1.1 검사설비의 종류는 안전관리규정에 따른 자체검사를 수행할 수 있는 것으로 다음과 같다.

(1) ~ (3) (생략)

(4) 가스소비량측정설비

(5) (생략)

(6) 연소성시험설비 및 가스소비량측정설비

(7) ~ (8) (생략)

2.2.1.1 (현행과 같음)

(1) ~ (3) (현행과 같음)

(4) 가스소비량측정설비

(5) (현행과 같음)

(6) 연소성시험설비

(7) ~ (8)  (현행과 같음)

ㅇ 오기 정정

3.2 구조 및 치수

버너는 그 버너의 안전성·편리성 및 호환성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 구조 및 치수를 가지는 것으로 한다.

3.2.1  ~ 3.2.9  (생략)

3.2.10  < 신설 >

3.2 구조 및 치수

(현행과 같음)

3.2.1  ~ 3.2.9 (현행과 같음)

3.2.10  내부혼합식 또는 부분혼합식 버너의 혼합가스 배관에는 밸브류를 설치하지 아니할 것

ㅇ 누락오류 정정

종전 액법 통합고시 제9-2-12조 (제조기술기준)

가 ~ 사 ( 생 략 )

아. 내부혼합식 또는 부분혼합식 버너의 혼합가스 배관에는 밸브류를 설치하지 아니할 것

자 ~ 차 ( 생 략 )

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) 정기품질검사

(1-1) ~ (1-4)  (생략)

(1-5) 3.4.1.1에 따른 절연저항 성능의 적합 여부

(1-6) 3.4.1.2에 따른 내전압 성능의 적합 여부

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) 정기품질검사

(1-1) ~ (1-4)  (현행과 같음)

(1-5) 3.4.1.2 ----------------------------

(1-6) 3.4.1.3 ----------------------------

ㅇ 인용조항 오류 정정