KGS AC113 2008(고압가스용 차량에 고정된 탱크 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 안	개정 사유
2.2 검사설비 탱크를 제조하려는 자가 이 이 기준의 제조기술기준에 따라 탱크를 검사하기 위하여 갖춰야 하는 검사설비(검사하는 특정설비에 필요한 것에 한정한다)는 다음과 같다. (1)～(6) (생략) (7) 마이크로시험설비 (8) 그 밖에 특정설비검사에 필요한 설비 및 기구	2.2 -------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (1)～(6) (현행과 같음) <삭제> (7) -----------------------------	ㅇ 마이크로 시험설비 해당없으므로 삭제
3.12.4 합격표시 규칙 별표 25 제1호에 따라 탱크에는 다음과 같이 “검”자의 각인을 한다. 다만, 재검사에 불합격되어 수리를 한 저장탱크의 경우에는 “검”자의 각인과 함께 다음과 같이 “R”자의 각인을 한다. □ 원의 바깥지름 : 10 ㎜ Ⓡ 원의 바깥지름 : 10 ㎜ <신설>	3.12.4 -------- -------------------------------------------------그림 3.12.4와 같이 ""자의 각인을 한다. 크기: 6㎜×10㎜ <삭제> 그림 3.12.4	◦시행규칙 개정(08. 12.31)사항을 반영함 ㅇ수리후 재검사 R각인 해당없어 삭제 ㅇ오류 삭제 ㅇ그림항목번호로 인용
3.4.2.2.1 외면에 압력받는 동체는 그 축에 수직한 모든 단면에 대해서 동체의 진원도가 적합해야 하고, 진원에 대한 (+)또는 (-)의 최대편차(㎜)는 그림 3.4.2.2.3①에서 구해지는 e의 값을 초과하지 아니한다.	3.4.2.2.1 ----------- 압력을 받는 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 오기 정정
3.4.7.4. 방파판은 용접 또는 보올트에 의하여 부착하되 보울트로 할 경우에는 보울트가 풀리지 아니하도록 하는 조치를 하고, 그 부착부는 탱크내부의 액면요동에 의해서 파손되지 아니하는 강도를 가지도록 한다.	3.4.7.4. ----------------------------- 볼트에 ----------------- 볼트로 ------------------- 볼트가 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ “보울트”를 “볼트”로 용어정정
4.4.2.2.1 제품확인검사(전항목검사) 제품확인검사는 탱크가 각 검사항목별 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 확인하기 위하여 다음 검사방법으로 실시한다. (1)～(2)(생략) (3) 부속품 등 (3-1)～(3-2) (생략) (3-3) 밸브·콕크의 개폐표시 탱크에 설치한 밸브 또는 콕크(조작스위치로 그 밸브 또는 콕크를 개폐하는 경우에는 그 조작스위치)에는 개폐방향 및 개폐상태를 외부에서 쉽게 식별하기 위한 표시등을 하였는지 확인한다. (3-4) (생략) (4) (생략)	4.4.2.2.1 ---------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1)～(2) (현행과 같음) (3) ---------- (3-1)～(3-2) (현행과 같음) (3-3) ------ 콕의 -------- ------------------------------------ 콕(조작스위치로 ----------------콕을-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (3-4) (현행과 같음) (4) (현행과 같음)	ㅇ “콕크”를 “콕”으로 용어 정정
4.4.2.2.2 생산공정검사 (1) 부분항목검사 부분항목검사는 탱크가 각 검사항목별 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 확인하기 위하여 다음 검사방법으로 실시한다. (1-1)～(1-2) (생략 ) (1-3) 부속품 등 (1-3-1)～(1-3-1) (생략) (1-3-3) 밸브·콕크의 개폐표시 밸브·콕크의 개페표시 검사는 4.4.2.2.1(3-3)에 따른다. (1-3-4) (생략) (1-4) (생략)	4.4.2.2.2 ------------------ (1) ------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (1-1)～(1-2) (현행과 같음) (1-3) --------- (1-3-1)～(1-3-1) (현행과 같음) (1-3-3) 밸브·콕의 개폐표시 밸브·콕의 개폐표시 검사는 4.4.2.2.1(3-3)에 따른다. (1-3-4) (현행과 같음) (1-4) (현행과 같음)	ㅇ “콕크”를 “콕”으로 용어 정정 ㅇ 오기 정정