KGS AC116 2008(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 재검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 안	개정 사유
<신설>	1.5 기준의 준용 이 기준에서 정한 기준 이외에 필요한 기준은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.	◦기존 고시사항 누락 ※ 고압가스안전관리기준통합고시 제15-3-8조(그 밖의 기준) 제15-1-2조 내지 제15-3-7조에서 정한 기준이외에 필요한 기준은 공사의 사장이 정하는 바에의한다.
5.3 합격표시 규칙 별표 25 제2호에 따라 재검사에 합격한 압력용기등에는 다음에 따라 합격표시를 한다. 5.3.1 재검사에 합격한 압력용기등에는 다음 (1)의 “검”자 및 (3)부터 (5)까지의 사항을 각인한다. 다만, 재검사에 불합격되어 수리를 한 저장탱크의 경우에는 “검”자의 각인과 함께 다음 (2)의 “R”자의 각인을 한다. (1) □ 원의 바깥지름 : 10 ㎜(다만, 내용적 5 L미만인 압력용기등의 경우에는 5㎜) (2) Ⓡ 원의 바깥지름 : 10 ㎜ (3) 재검사기관의 명칭 또는 약호 (4) 재검사연월 (5) 충전하는 가스를 변경하고자 하는 가스의 명칭(충전하는 가스를 변경하고자 하는 경우에 한하며, 전회에 각인된 충전가스의 명칭은 두 줄의 평행선으로 지운다.	5.3 -------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.3.1 -------------------------------------------------------------- ""자------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ""자------------------------------------------ (1) 크기: 6㎜×10㎜ (2) -------------------- (3) ----------------------- (4) ------------ (5) ------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	◦시행규칙 개정(08. 12.31)사항을 반영함