KGS AC216 2008(고압가스용 재충전금지용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 기준(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 안	개정 사유
3.12.4 합격표시 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사를 받는 용기에 대하여 그 검사구분에 따라 용기의 어깨부분 또는 프로텍터 부분 등 보기 쉬운 곳에 다음과 같이 “검”자의 각인을 한다. 다만, 각인하기가 곤란한 용기의 경우에는 다른 금속박판에 각인한 것을 그 용기에 부착하는 것으로 용기에 대한 각인을 갈음할 수 있으며, 고압가스가 충전되어 수입되는 용기에 대하여는 그 가스를 사용할 때까지 한국가스안전공사에서 발행하는 표지를 부착할 수 있다. □ 원의 바깥지름 : 10 ㎜(다만, 내용적 5 L 미만인 용기의 경우에는 5 ㎜)	3.12.4 ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------같이“”자--------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 크기: 6㎜×10㎜(다만, 내용적 5 L 미만인 용기의 경우에는 3㎜×5㎜)	◦시행규칙 개정(08. 12.31)사항을 반영함