KGS AC217 2008(고압가스용 용접용기 재검사 기준) 기준(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 안	개정 사유
5.3.2 합격각인 재검사에 합격한 용기에 대해서는 다음 사항을 각인한다. 다만, 법 제35조에 따른 검사기관이 재검사를 수행하는 경우에는 각인 표시 등의 통일을 기하기 위하여 한국가스전문검사기관협회에서 정하는 사양에 따라 제작·사용할 수 있다. □ 원의 바깥지름 : 10 ㎜(다만, 내용적 5 Ｌ 미만인 용기의 경우에는 5 ㎜) 그림 5.3.2 합격표시	5.3.2 ------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 크기 : 6㎜×10㎜(다만, 내용적 5 L 미만인 용기의 경우에는 3㎜×5㎜) ----------------	◦시행규칙 개정(08. 12.31)사항을 반영함