KGS AC313 2008(자동차냉매용 접합용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개 정 안

개정 사유

1.4 용어정의

1.4.1 “기밀시험압력”이란 최고충전압력을 말한다.

<신설>

1.4.2 “상시품질검사”란 제품확인검사를 받고자 하는 제품에 대하여 같은 생산단위로 제조된 동일제품을 1조로 하고 그 조에서 샘플을 채취하여 기본적인 성능을 확인하는 검사를 말한다.

1.4.3 “정기품질검사”란 생산공정검사를 받고자 하는 제품이 이 기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 확인하기 위하여 제조공정 또는 완성된 제품 중에서 시료를 채취하여 성능을 확인하는 것을 말한다.

1.4.4 “공정확인심사”란 생산공정검사를 받고자 하는 제품에  필요한 제조 및 자체검사공정에 대한 품질시스템 운용의 적합성을 확인하는 것을 말한다.

1.4.5 “수시품질검사”란 생산공정검사 또는 종합공정검사를 받은 제품이 이 기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 확인하기위하여 양산된 제품에서 예고 없이 시료를 채취하여 확인하는 검사를 말한다.

1.4.6 “종합품질관리체계심사”란 제품의 설계·제조 및 자체검사 등 용기 제조 전 공정에 대한 품질시스템 운용의 적합성을 확인하는 것을 말한다.

1.4.7 “형식”이란 구조·재료·용량 및 성능 등에서 구별되는 제품의 단위를 말한다.

1.4.8 “공정검사”란 생산공정검사와 종합공정검사를 말한다.

1.4 -------

1.4.1 ------------------------------------------------------

1.4.2 “최고충전압력”이란 용기에 고압가스를 충전할 수 있는 최고의 충전압력으로서 내압시험 압력이 0.8㎫을 초과하는 경우에는 0.8 ㎫을 말한다.

1.4.3 ----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4.4 ----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4.5 ----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4.6 ----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4.7 ----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4.8 -----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------

1.4.9 ----------------------------------------------------------------------

◦KGS Code 제정 시(2008. 12.24) 시행규칙에서 정한 내용이 누락됨에 따라 이를 바로잡음.

※ 규칙 별표 28 <비고> 3

3. “최고충전압력”이라 함은 다음 표의 구분에 따른 압력을 말한다.

용기의 구분	압 력
초저온용기 및 저온용기외의 용기로서 액화가스를 충전하는 것	다음 5의 표에 규정된 내압시험압력의 5분의 3배(재충전금지용기는 5에 규정된 내압시험압력의 5분의 4배)의 압력. 다만, 에어졸제조용 납붙임용기 또는 접합용기는 그 내압시험압력이 0.8MPa를 초과하는 경우에는 0.8MP로 한다.

3.12.4 합격표시

제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사를 받는 용기에 대하여 그 검사구분에 따라 보기 쉬운 곳에 다음과 같이 “검”자를 표시한다.

□  백색바탕에 흑색문자(명확히 식별할 수 있는 경우에는 색상을 제한하지 아니한다)

크기 : 15 ㎜×15 ㎜

3.12.4 ------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------같이“”자를 표시한다.

	크기: 15㎜×15㎜ 백색바탕에 흑색문자(명확히 식별할 수 있는 경우에는 색상을 제한하지 아니한다)

◦시행규칙 개정(08. 12.31)사항을 반영함