KGS AC313 2009(자동차냉매용 접합용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 안	개정 사유
4.4.2.2.1 제품확인검사 (1) (생략) (2) 검사요령 다음 기준에 따라 검사를 실시한다. (2-1) 제조기술기준 준수여부 확인 용기가 3.1부터 3.12까지의 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 확인한다.	4.4.2.2.1 --------------- (1) (현행과 같음) (2) ----------- ---------------------------------- (2-1) ----------------------- 용기가 3.1부터 3.12까지의 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 제조자의 자체검사 성적서를 통해 확인하고 3.3, 3.4, 3.9 및 3.12에 대해서는 임의로 시료를 채취하여 확인한다	◦기술기준준수여부 확인방법을 구체적으로 명시하기 위함임. - 두께, 구조 및 치수, 도장, 도색 및 표시 사항은 검사원이 직적 시료를 무작위로 채취하여 확인하도록 함. ※ “국제규격인 ISO 9809에서 검사기관은 제조자의 제공정보를 확인후 무작위 검사를 실시하여 검증함