KGS AC 413(액화석유가스용 라이너없는 복합재료용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 안	개정 사유
3.12.4 합격표시 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사를 받는 용기에 대하여 그 검사구분에 따라 용기의 어깨부분 또는 프로텍터부분 등 보기 쉬운 곳에 다음과 같이 “검”자의 각인을 한다. 다만, 풀랩용기와 같이 각인하기 곤란한 용기는 알루미늄박판에 각인한 것을 용기 몸통부의 외면에 떨어지지 아니하도록 부착하는 것으로서 대신할 수 있으며. 고압가스가 충전되어 수입되는 용기에 대하여는 그 가스를 사용할 때까지 한국가스안전공사에서 발행하는 표지를 부착할 수 있다. (1) 검사합격기호 □ 원의 바깥지름 : 10 ㎜(다만, 내용적 5 L 미만인 용기의 경우에는 5 ㎜) (2) 검사기관의 명칭 또는 부호	3.12.4 ------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------같이 ""자------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) ------------ 크기 : 6㎜×10㎜(다만, 내용적 5 L 미만인 용기의 경우에는 3㎜×5㎜) (2) -----------------	◦시행규칙 개정(08. 12.31)사항을 반영함