KGS AC415 2008(액화석유가스용 라이너 없는 복합재료용기 재검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 안	개정 사유
5.3 합격표시 재검사에 합격한 용기에 대해서는 다음 기준에 따라 용기 어깨부위 또는 프로텍터 등 보기 쉬운 곳에 각인을 한다. 이 경우 법 제35조에 따른 검사기관이 재검사를 수행하는 경우에는 각인 표시 등의 통일을 기하기 위하여 한국가스전문검사기관협회에서 정하는 사양에 따라 제작·사용할 수 있으며, 각인하기가 곤란한 용기의 경우에는 다른 금속박판에 각인한 것을 그 용기에 부착하는 것으로 용기에 대한 각인을 갈음할 수 있다. (1) □ 원의 바깥지름 : 10 ㎜(다만, 내용적 5 L 미만인 용기의 경우에는 5 ㎜) (2)∼(5) (생략)	5.3 ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) 크기 : 6㎜×10㎜(다만, 내용적 5 L 미만인 용기의 경우에는 3㎜×5㎜) (2)∼(5) (현행과 같음)	◦시행규칙 개정(08. 12.31)사항을 반영함