KGS AC416 2008(액화천연가스자동차용 용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 안	개정 사유
3.12.4 합격표시 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사를 받는 용기에 대하여 그 검사구분에 따라 용기의 어깨부분 또는 프로텍터부분 등 보기 쉬운 곳에 다음과 같이 “검”자의 각인을 하거나 금속박판에 “검”자의 각인한 것을 용기의 보기 쉬운 곳에 부착한다. □ 원의 바깥지름 : 10 ㎜	3.12.4 ------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------""자-------------------------------------------------""자----------------- --------------------------------------------- 크기: 6㎜×10㎜	◦시행규칙 개정(08. 12.31)사항을 반영함