KGS AC416 2009(액화천연가스자동차용 용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 안	개정 사유
3.4.1 구조 용기 구조는 그 용기의 안전성 및 편리성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 구조를 가지는 것으로 한다. 3.4.1.1 용기는 횡형 이중 진공단열구조로 한다. 3.4.1.2 용기는 가스의 용량이 상용의 온도에서 용기내용적의 90%를 넘어 충전되지 아니하도록 과충전방지장치 또는 적절한 감량공간(용기가 액체로 가득차지 아니하도록 구분한 용기 내의 예비공간을 말한다)을 가지는 구조로 한다. <신설>	3.4.1 ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.4.1.1 ----------------------------------------------------- 3.4.1.2 -------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.4.1.3 용기제조자는 3.4.1.2에 따른 과충전방지장치 또는 감량공간으로 인해 용기 내용적의 90%를 넘어 충전되지 않는 것을 시험 등을 통해 보증한다.	◦과충전방지장치 또는 감량공간이 정상작동 하는지에 대한 제조자의 보증이 필요
3.12.1 용기외면 도색 용기외면을 회색으로 도색하거나 용기 동체의 외면 상단에 10 ㎝ 이상의 폭의 회색 띠로 도색한다.	3.12.1 ------------------------ ------------------------------------------ 용기 동체의 좌·우측에 각각 5 ㎝ 이상의 --------------------------------	◦용기의 구조가 횡형이므로 이에 맞게 용기 좌우에 도색하도록 표시방법을 개선
4.1.2.1 설계단계검사 규칙 별표 10 제3호에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 설계단계검사를 받는다. (1) 용기를 최초 제조하는 경우 (2) 동일한 규격재료 및 동등재료를 사용하여 동일한 용기제조소에서 동일한 제조방법으로 제조하지 아니하는 경우 (3) 3.3의 계산에서 인장강도의 값이 증가하는 경우 (4) 설계최소두께의 변경이 5%를 초과하는 경우 (5) 실제로 사용하는 판 두께의 변경이 10%를 초과하는 경우 (6) 외조 동체 외경의 변경이 5%를 초과하는 경우 (7) 내조의 길이가 50%(2부 구성용기에 대해서는 5%)를 초과하여 변경하는 경우 (8) 개구부의 수량, 형식 또는 치수를 변경하는 경우 (9) 경판의 형식 또는 치수를 변경하는 경우 (10) 용접의 종류, 용접재료 또는 용접조건을 변경하는 경우 (11) 내압시험압력을 높게 변경하는 경우	4.1.2.1 ---------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) ------------------------------------------- (2) ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------- (3) ------------------------------------------------------------ (4) ---------------------------------------------------------- (5) ------------------------------------------------------------------------- -------- (6) ---------------------------------------------------------- (7) 내조의 길이를 5%초과하여 변경하는 경우 (8) ----------------------------------------------------------- (9) ------------------------------------------------------ (10) ---------------------------------------------------------------------- ------ (11) -----------------------------------------------------	◦LNG 용기의 길이를 50% 이내로 변경하는 경우에는 설계단계검사를 면제하도록 하고 있어, 설계단계검사를 받은 용기와 실제 생산하는 용기와의 품질차이가 발생 - 실제, 450L 용기를 제조하고자 하는 제조사가 설계단계검사는 350L 용기에 대하여 실시하는 사례발생
4.4.2.1.5 진동검사 용기는 동일한 종류에서 채취한 1개의 용기에 대해서 다음 기준에 따라 진동시험을 실시한다. (1) 용기를 진동대에 고정하고 용기 내용적의 53%의 액체질소를 충전한다. (2)∼(4) (생략)	4.4.2.1.5 ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) --------------------------내용적의 53±2%------------------------ ---------------- (2)∼(4) (현행과 같음)	◦용기 내용적의 53%에 해당하는 질소를 정확히 충전하는 것이 현실적으로 매우 어려우므로 이에 대한 허용공차를 두기 위함임.
4.4.2.2.1 제품확인검사 (1) 샘플링 (내용생략) (2) 검사요령 다음 기준에 따라 검사를 실시한다. (2-1) 제조기술기준 준수여부 확인 용기가 3.1부터 3.12까지의 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 확인한다.	4.4.2.2.1 ------------ (1) ------ (현행과 같음) (2) ------ --------------------------------------- (2-1) ----------------------------- 용기가 3.1부터 3.12까지의 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 제조자의 자체검사 성적서를 통해 확인하고 3.3, 3.4, 3.9 및 3.12에 대해서는 임의로 시료를 채취하여 확인한다	◦기술기준준수여부 확인방법을 구체적으로 명시하기 위함임. - 두께, 구조 및 치수, 도장, 도색 및 표시 사항은 검사원이 직적 시료를 무작위로 채취하여 확인하도록 함. ※ “국제규격인 ISO 9809에서 검사기관은 제조자의 제공정보를 확인후 무작위 검사를 실시하여 검증함