KGS FS331 2008(액화석유가스 집단공급의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

4. 검사기준

4.1.3 정기검사

정기검사는 집단공급시설이 적합하게 유지ㆍ관리되고 있는지 확인하기 위하여 다음 항목에 대하여 실시한다.

(1) ~ (36) (생 략)

(37) 2.5.8.3.3부터 2.5.8.3.6까지에 따른 배관 노출설치에 적합한지 확인

(38) 2.5.8.3.3에 따른 5의 기준에 의한 입상관의 적합여부 확인

(39) ~ (46) (생 략)

4. 검사기준

4.1.3 정기검사

(현행과 같음)

(1) ~ (36) (현행과 같음)

(37) 2.5.8.3.3, 2.5.8.3.5 및 2.5.8.3.6까지에 -----------------------------------------------------

(38) 2.5.8.3.4에 따른 ----------------------------------------

(39) ~ (46) (현행과 같음)

ㅇ 오기 정정

- 정기검사항목을 2.5.8.3.3부터 2.5.8.3.6까지로 규정시 2.5.8.3.4가 (37)과 (38)에 중복 규정되므로 이를 수정함.

- 입상관에 대한 내용이 2.5.8.3.4이므로 (38)의 관련 내용을 수정함.

※ 2.5.8.3.4 입상관이 화기 등이 있을 우려가 있는 주위를 통과할 경우에는 화기등과 차단조치를 하고, 이에 부착된 밸브는 분리가능 한 것으로서 바닥으로 부터 1.6 m 이상 2 m 이내(단단한 상자 안에 설치하는 경우는 제외한다)에 설치한다