KGS FS451 2008(가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.4 기준의 준용

이 기준에서 정하고 있지 아니하는 사항에 대해서는 KGS FP551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사 기준)에 따른다.

1.4 ---------------

------------------------------------------------------------------KGS FS551---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 인용코드 정정(KGS FP551 → KGS FS551)

1.5 경과조치

1.5.1 라인마크 설치에 관한 경과조치

1.5.1.1 (생 략)

1.5.1.2 2008년 3월 20일 이전에 설치된 배관은 2.10.3.3.1(1-4), 2.10.3.3.2 및 2.10.3.3.3에 적합한 것으로 본다.

1.5 ------------

1.5.1 ---------------------------

1.5.1.1 (현행과 같음)

1.5.1.2 --------- 이전 당시 종전규정에 따라 제조 또는 설치되었거나 설치 중에 있는 라인마크는 2.10.3.3.2에 ----------------.

ㅇ 변환 및 인용오류 정정

- 라인마크 관련 기준은 2.10.3.3.2만 해당

- 도시가스안전관리기준통합고시 제2-13-6조 제3항

제2-13-6조(보칙) ③이 고시 시행 당시 종전규정에 따라 제조 또는 설치되었거나 설치 중에 있는 라인마크는 제2-13-3조 및 제2-13-5조의 개정된 규정에 따라 설치된 것으로 본다.

2.10 표시 기준

2.10.1, 2.10.2 (생 략)

2.10.3 배관설비표시

(본문 생략)

2.10.3.1, 2.10.3.2 (생 략)

2.10.3.3 (본문 생략)

2.10.3.3.1, 2.10.3.3.2 (생 략)

2.10.3.3.3(1) 도시가스배관을 시가지외의 도로·산지·농지 또는 철도부지내에 매설하는 경우에는 표지판을 설치한다.

2.10 ----------

2.10.1, 2.10.2 (현행과 같음)

2.10.3 ----------------

(현행과 같음)

2.10.3.1, 2.10.3.2 (현행과 같음)

2.10.3.3  (현행과 같음)

2.10.3.3.1, 2.10.3.3.2 (현행과 같음)

2.10.3.3.3(1) -------------------------------------------------------------------------------------------- 설치한다. 이때 철도부지를 횡단하여 배관을 매설하는 경우에는 철도 양편에 표지판을 설치한다.

ㅇ 변환 오류 정정

- 도시가스사업법 시행규칙 별표 5제3호다목(7)

(7) 철도부지횡단매설

철도부지를 횡단하여 배관을 매설하는 경우에는 (3)(철도부지매설)의(나) 및 (6)(도로횡단설치)의(가)의 기준에 의하고, 철도 양편에 배관매설 표지판을 설치할 것