KGS FU331 2008(저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.10.2.1 비상전력등의 용량은 정전 등의 경우에 집단공급시설을 안전하게 유지하고 안전하게 정지시키기 위하여 필요한 최소용량으로 한다. 2.10.2.2 비상전력등은 정전 등으로 그 집단공급시설의 기능이 상실되지 아니하도록 지체 없이 전환될 수 있는 방식으로 한다. 2.10.2.3 (생 략)	2.10.2.1 --------------------------------------------------- 저장소시설을 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.10.2.2 --------------------------------------- 저장소시설의 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2.10.2.3 (현행과 같음)	ㅇ 오기 정정 - 동 코드는 저장소에 대한 코드이므로 집단공급을 저장소로 수정함
4. 검사기준 4.1.3 정기검사 정기검사는 저장소시설이 적합하게 유지ㆍ관리되고 있는지 확인하기 위하여 다음 항목에 대하여 실시한다. (1) ~ (10) (생 략) (11) 2.8.1의 기준에 의한 과압안전장치 설치의 적합여부 확인 (12) 〜 (17) (생 략) (18) 2.8.1에 따른 과압안전장치 설치에 적합한지 확인 (19) 〜 (37) (생 략)	4. 검사기준 4.1.3 정기검사 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) ~ (10) (현행과 같음) (11) 2.8.1에 따른 과압안전장치 설치에 적합한지 확인 (12) 〜 (17) (현행과 같음) (18) < 삭 제 > (19) 〜 (37) (현행과 같음)	ㅇ 오기 정정 - (11)과 (18)이 같은 내용이므로 (11)의 문구를 일부수정하고 (18)을 삭제함