KGS AA535(가스용 금속플렉시블호스 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.6.1. 제조기술기준 등에 관한 경과조치

1.6.1.1 이 기준 시행 당시 종전의 기준은 2010년 9월 30일까지 개정된 기준과 함께 적용할 수 있다.

1.6.1. 제조기술기준 등에 관한 경과조치

1.6.1.1 --------------------------------------------- 2011년 3월 31일 -------------------------------------------------------

ㅇ 제조업체의 제품개발에 필요한 추가시간 필요(2010.8.9 간담회 결과 반영)

3.4.10 호스의 호칭별 관용테이퍼나사호칭, 튜브의 안지름, 최소곡률반경, 튜브두께, 바깥지름은 표 3.4.10.1 과 표 3.4.10.2와 같다.

표 3.4.10.1 호스의 호칭별 치수(내용생략)

표 3.4.10.2 배관용 호스의 호칭별 치수

호칭 지름	원 관								길이 (m)
	바깥지름		안지름		최소산수 (100㎜)		두께(t)	최소 곡률 반경
	외경	허용차	내경	허용차	피치	허용차	두께
15A	(내용생략)								50
20A	(내용생략)								50
25A	(내용생략)								50
32A	(내용생략)								50

3.4.10 (현행과 동일)

표 3.4.10.1 호스의 호칭별 치수(현행과동일)

표 3.4.10.2 배관용 호스의 호칭별 치수

호칭 지름	원 관								<삭제>
	바깥지름		안지름		최소산수 (100㎜)		두께(t)	최소 곡률 반경
	외경	허용차	내경	허용차	피치	허용차	두께
15A	(현행과 동일)								<삭제>
20A	(현행과 동일)								<삭제>
25A	(현행과 동일)								<삭제>
32A	(현행과 동일)								<삭제>

ㅇ 제조길이 자율화

- 배관용 호스의 생산길이를 제조업체별로 자율화(도시가스의 경우, 시설에 필요한 특정길이로 납품 가능)