KGS AB336 (이동식부탄연소기 제조의 시설 ․기술 ․ 검사기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.1 재료

3.1.1 ∼ 3.1.7 <생 략>

3.1.8 < 신 설 >

3.2 구조 및 치수

3.2.1.1 ∼ 3.2.1.8.2 <생 략>

3.2.1.9 메인버너에 사용되는 재료의 두께와 그 허용차는 표 3.2.1.9의 기준에 적합하게 한다.

표 3.2.1.9 메인버너의 재료 두께 및 허용차

재료	두께	허용차
주철 및 알루미늄합금주물	3 ㎜	-1 ㎜
알루미늄	1 ㎜	-0.2 ㎜
스테인리스 또는 루미늄도금강재	0.3 ㎜	-0.1 ㎜
강 또는 아연도금강재	0.5 ㎜	-0.1 ㎜
구리 및 구리합금	1 ㎜	-0.3 ㎜

3.1 재료

3.1.1 ∼ 3.1.7 <현행과 동일>

3.1.8 연소기에 사용되는 호스(이음쇠 포함)는 다음기준에 적합한 것으로 한다.

3.1.8.1 용기와 감압장치 사이의 호스는 고압호스로 검사를 받은 제품이거나 동동 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.1.8.2 감압장치와 연소기사이의 호스는 저압호스로 검사를 받은 제품이거나 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2 구조 및 치수

3.2.1.1 ∼ 3.2.1.8.2 <현행과 같음>

3.2.1.9  (삭 제)

ㅇ 이동식부탄연소기에 사용되는 호스에 대한 기준을 액법에 따른 가스용품(고압호스, 저압호스)과 통일시킴

- 기준의 합리화 및 업계 불편 해소

ㅇ 메인  버너에 대하여 500 ℃에서 내열성시험 등을 통하여 안정성확보가 가능하므로, 불필요한 기준 삭제

(업계 요구사항)

3.2.2 카세트식

3.2.2.1 ∼ 3.2.2.8 <생 략>

3.2.2.9 (내용추가) 메인버너의 최상부는 국물받이 바닥면보다 20 ㎜ 이상 높게 한다. (단서신설)

3.2.2.10 (신설)

3.2.2 카세트식

3.2.2.1 ∼ 3.2.2.8 <현행과 같음>

3.2.2.9 조리용 연소기 -------------------------------------------------- 다만, 그릴은 그러하지 아니하다.

3.2.2.10 용기로부터 연소기에 공급되는 가스는 기체 상태이어야 한다.

ㅇ 난로, 그릴 및 등화용 연소기는 국 물받이가 없는  구조이므로 적용을 제외함.

ㅇ 용기로부터 방출되는 가스의 상을 명확히 함 (JIS S 2147 및 KS B 8106)

3.2.3 직결식

3.2.3.1 ∼ 3.2.3.4 <생 략>

3.2.3.5 (신 설)

3.2.4 분리식

3.2.4.1 ∼ 3.2.4.4 <생 략>

3.2.4.5 (신 설)

3.4 성 능

3.4.1 제품성능

3.4.1.1 내압성능

3.4.1.1.1 용기와 감압장치 사이의 호스는 2.6 ㎫ 이상의 압력으로 실시하는 내압시험에서 이상이 없는 것으로 한다.

3.4.1.1.2 감압장치와 연소기사이의 호스는 1.3 ㎫ 이상의 압력으로 실시하는 내압시험에서 이상이 없는 것으로 한다.

3.4.1.2 기밀성능

3.4.1.2.1 ∼ 3.4.1.2.2 <생 략>

3.4.1.2.3 분리식 연소기에 사용하는 호스(연결이음쇠 포함)는 다음에 적합한 것으로 한다.

(1) 용기와 감압장치 사이의 호스는 1.56 ㎫ 이상의 압력으로 실시하는 기밀시험에서 누출이 없는 것으로 한다.

(2) 감압장치와 연소기사이의 호스는 0.2 ㎫ 이상의 압력에서 실시하는 기밀시험에서 누출이 없는 것으로 한다.

3.4.2 재료성능

3.4.2.1.1 ∼ 3.4.2.1.2 <생 략>

3.4.2.1.3 분리식 연소기에 사용하는 호스(연결이음쇠 포함)는 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

(1) 용기와 감압장치 사이의 호스로서 호스의 안층과 고압고무호스의 부품으로 고무 및 합성수지 등의 부품은 -20 ℃ 및 40 ℃의 액화석유가스액과 -25 ℃의 공기 중에서 각각 24시간 방치한 후 팽윤·연화 및 수축 등의 이상이 없는 것으로 한다.

(2) 감압장치와 연소기사이의 호스는 -10 ℃ 이하 및 40 ℃ 이상의 액화부탄가스액과 70 ℃ 이상의 공기 중에서 각각 24시간 이상 방치한 후 팽윤·연화 및 수축 등의 변화가 없는 것으로 한다.

3.4.2.2 내인장 성능

분리식 연소기에 사용하는 호스(연결이음쇠 포함)는 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

3.4.2.2.1 용기와 감압장치 사이의 호스는 다음과 같이한다.

(1) ∼ (3) <생 략>

3.4.2.2.2 감압장치와 연소기사이의 호스는 그 호스의 한쪽을 고정하고 다른 한쪽에 196.1 N(접합용기용 호스는 58.8 N)의 하중을 5분 이상 가하였을 때 사용에 지장이 있는 결함이 없는 것으로 한다.

3.2.3 직결식

3.2.3.1 ∼ 3.2.3.4 <현행과 같음>

3.2.3.5 용기로부터 연소기에 공급되는 가스는 기체 상태이어야 한다.

3.2.4 분리식

3.2.4.1 ∼ 3.2.4.4 <현행과 같음>

3.2.4.5 용기로부터 연소기에 공급되는  가스는 기체의 상태이어야 한다. 다만, 내용적 1 L이하의 접합용기(카세트식 이동식부탄연소기용 용기 제외)를 사용하며 액상의 가스를 기화하는 기능을 가진 연소기는 제외한다.

3.4 성 능

3.4.1 제품성능

(삭 제)

<현행과 동일>

(삭 제)

<현행과 동일>

(삭 제)

(삭 제)

(삭 제)

ㅇ 용기로부터 방출되는 가스의 상을 명확히 함 (JIS S 2147  및 KS B 8106)

ㅇ 용기로부터 액상의 가스가 나 오는 신제품이 있어 이를 반영(JIS S 2147  및 KS B 8106)

ㅇ 호스에 대한 재료기준(3.1.8) 신설로 중복조항 삭제

- 이동식부탄연소기용 호스는 검사품 또는 동등이상의 성능을 가진 재료 사용

3.4.3 작동성능

3.4.3.1 <생 략>

3.4.3.2 연소상태 성능

----------------------------------------

항 목	성 능
연소음	1 m 떨어진 곳에서 60 dB(A) 이하일 것 (신 설)

3.4.3 작동성능

3.4.3.1 <현행과 같음>

3.4.3.2 연소상태 성능

----------------------------------------

항 목	성 능
연소음	------------------------ 다만, 야외에서 사용하는 직결식 및 분리식 연소기는 70 dB(A) 이하

ㅇ 소음 60 dB(A)은 실내에서 허용되는 기준으로 야외용과 맞지 않으므로 기준을 현실화시킴.(업계 건의사항)

3.4.3.4 온도상승 성능

3.4.3.4.1 카세트식 연소기는 호칭크기 320 ㎜의 냄비를 올려놓고 1시간 이상 연속 사용한 후 용기의 표면온도가 40 ℃ 이하인 것으로  한다. (신설)

3.4.3.4.2 <생 략>

3.6 표시

3.6.1 제품표시

(1) ∼ (3) <생 략>

(4) 제조번호 또는 제조연월(수입품은 수입연월)

(단서조항 신설)

(5) ∼ (7) <생 략>

3.4.3.4 온도상승 성능

3.4.3.4.1 조리용 카세트식 연소기는 호칭크기 320 ㎜의 냄비를 올려놓고 1시간 이상 연속 사용한 후 용기의 표면온도가 40 ℃ 이하인 것으로  한다. 다만, 그릴은 그러하지 아니하다.

3.4.3.4.2 <현행과 같음>

3.6 표시

3.6.1 제품표시

(1) ∼ (3) <생 략>

(4) --------------------------------------------------------

다만, 제조번호만을 표시하는 경우 제조연월이 제조번호에 포함되어야 한다.

(5) ∼ (7) <생 략>

ㅇ 난로, 그릴 및 등화용 연소기는  냄비를 올리는 구조가 아니므로 적용을 제외함.

ㅇ 제조번호만을 표시하는 경우 제조년월을 알 수 없으므로 이를 보완하기 위함.

3.6.2 합격 표시

3.6.2.1 합격표시는 그림 3.6.2.1과 같이 한다.

그림 3.6.2.1 합격표시

3.6.4 가스안전수칙 표시

3.6.4.1∼3.6.4.4 <생 략>

3.6.4.5 연소기에는 “난로 등 화기 옆에서 사용하여서는 아니 된다”는 내용과 “특히, 용기가 과열되지 아니하도록 용기장착부 덮개 위를 점유하는 과대한 구이용 철판 등을 사용하지 말 것“이라는 주의사항을 연소기의 보기 쉬운 곳에 표시하며, 용기장착부의 덮개 상단면에 “과대불판 사용금지” 표시문구를 글자크기 7 ㎜×7 ㎜(가로×세로) 이상의 글자로서, 눈에 띄기 쉽고 지워지지 아니하도록 표시한다. 다만, 직결식과 분리식의 경우 글자크기는 제품의 특성에 맞도록 표시할 수 있다.

3.6.5 (신설)

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) 정기품질검사

<생 략>

(2) 상시샘플검사

(21) 3.4.1.2에 따른 가스통로의 기밀 성능의 적합 여부

(22) 3.6에 따른 표시의 적합 여부

(23) 3.4.3.2에 따른 연소상태 성능(정상사용상태:CO, 연속소음 및 점화음 제외)의 적합 여부

(2-4) <신 설>

3.6.2 합격 표시

3.6.2.1 --------------------------------------------------

그림 3.6.2.1 합격표시

3.6.4 가스안전수칙 표시

3.6.4.1∼3.6.4.4 <현행과 같음>

3.6.4.5 ---------------------------------------------------------- 조리용 카세트식 연소기는 “용기 폭발 위험이 있으므로 용기덮개위를 덮는 큰 조리기구를 사용하지 말 것”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.6.5 연소기의 표시사항 제한

연소기에는 허위내용 또는 연소기의 안전장치 성능을 과장하여 표시하는 등 소비자의 안전한 사용을 저해하는 내용을 표시하지 아니한다.

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) 정기품질검사

<현행과 동일>

(2) 상시샘플검사

(21) --------------------------------------------------

(22) ---------------------------------------

(23) --------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2-4) 3.3.4.2에 따른 과압방지장치 성능의 적합 여부

ㅇ 액법 시행규칙 개정(‘09.9.26) 에 따른 검사 합격표시 개정

ㅇ 주의문구 내용이 조리용 카세트식 연소기에  해당되므로 조리용 카세트식에 한하여 적용 및 문구조정.

ㅇ 2009년도 국정감사 지적사항(임동규의원)

- 이동식부탄연소기 안전장치(폭발방지장치)에 대한 소비자 과대광고 관리·감독 방안 수립

ㅇ 이동식부탄연소기의 안전성향상을 위해 상시샘플검사시 과압방지장치의 확인 필요(제조업계 동의)