KGS AC211(고압가스용 용접용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개 정 안

개정 사유

3.12.2.1 표시방법

3.12.2.1.1 가연성가스 및 독성가스 용기

(1) 가연성가스(액화석유가스를 제외한다)는 “연”자, 독성가스는 “독”자를 표시한다.

(2) (생략)

(3) 그 밖의 가스에는 가스 명칭 하단에 용도(“절단용”등)를 표시한다.

3.12.2.1 표시방법

3.12.2.1.1 가연성가스 및 독성가스 용기

(1) -----------------------------------------및 독성가스는 각각 다음과 같이 -----------.

<가연성가스>       <독성가스>

(2) (현행과 같음)

(3) -------------------------------------(“절단용”, “자동차용” 등)-----------.

◦규칙 개정에 따른 가스성질 표시 변경 반영

3.12.2.2.1 문자 색상

(1) 용기에 충전하는 가스명의 문자 색상은 표 3.12.2.2.1과 같이 한다.

표 3.12.2.2.1

(생략)

(2) 3.12.2.1.1(1)에 따라 표시하는 “연” 및 “독” 문자는 적색으로 하되, 수소용기에는 백색으로 한다.

(3) 3.12.2.1.1(3)에 따라 표시하는 “절단용”등, 3.12.2.1.2(2)에 따라 표시하는 “선박용” 및 3.12.2.1.3(2)에 따라 표시하는 “의료용”문자는 백색으로 한다.

(4) 3.12.2에 따라 표시하는 충전기한은 적색으로 한다.

3.12.2.2.1 문자 색상

(1)---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

표 3.12.2.2.1

(현행과 같음)

<삭 제>

(2)-----------------------------------------“절단용”, “자동차용”등, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(3) ----------------------------------------------------------------------

◦규칙 개정에 따른 가스용도 표시 변경 반영

3.12.2.2.2 문자 크기

용기에 사용하는 문자 크기는 가스의 용도에 따라 그림 3.12.2.2.2①과 그림 3.12.2.2.2②와 같이 하되, 3.12.2.1.1(3) 및 3.12.2.1.2(2)에 따른 용도 표시의 문자 크기는 그림 3.12.2.2.2②를 준용한다. 다만, 내용적 20 L 미만 용기의 문자크기는 1 ㎝ 이상으로 할 수 있다.

산소     액화염소       아세틸렌       L.P.G

그림 3.12.2.2.2① 일반·공업용 가스용기 문자 크기

산소                 질소

그림 3.12.2.2.2② 의료용 가스 용기 문자 크기

3.12.2.2.2 문자 크기

---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------

산소     액화염소       아세틸렌       L.P.G

그림 3.12.2.2.2① 일반·공업용 가스용기 문자 크기

산소                 질소

그림 3.12.2.2.2② 의료용 가스 용기 문자 크기

◦규칙 개정에 따른 가스성질 표시 변경 반영

4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품

법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 용기에 대하여 규칙 제38조제1호에 따라 검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다.

(1)～(8) (생략)

4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------제38조제4항제1호-----------------------------------------------------------------.

(1)～(8) (현행과 같음)

◦규칙 개정으로 인한 인용조항 수정

4.5.2.2 외국용기등 제조등록 면제 제품

4.5.2.2.1 규칙 제9조의2에 따른 외국용기등 제조등록 면제용기가 규칙 제38조제4호에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 검사의 일부를 생략할 수 있다.

(1)․(2) (생 략)

4.5.2.2 외국용기등 제조등록 면제 제품

4.5.2.2.1 ----------------------------------------------------------------

-------------------제38조제4항제4호---------------------------------

----------------------------------------------------------------

(1)․(2) (현행과 같음)

◦규칙 개정으로 인한 인용조항 수정

<신설>

6. 그 밖의 제조 및 검사기준

6.1 외국용기등 제조등록 면제

규칙 제9조의2 제1항제6호 및 규칙 별표 10 제4호나목에 따라 표 6.1과 같이 인정기준으로 제조하여 해당 공인검사기관의 검사를 받은 용기에 대하여는 외국용기등 제조등록을 면제한다.

표 6.1 국가별 인정기준과 공인검사기관

인정기준	공인검사기관
DOT	DOT인증기관
BS, HSE	HSE, Lloyd`s Register(국가에서 인증한 것에만 적용한다) 또는 인증기관
DIN, AD-Merkblatt	TUV
NF, CODAP	APAVE, BV
JIS, 고압가스보안법, JIA	경제산업성 원자력안전·보안원, 고압가스보안협회, 가스기기검사협회
AS	호주 주정부 인증검사기관

◦규칙 개정에 따른 외국용기등 제조등록 면제대상 내용 반영