KGS AC413(액화석유가스용 라이너없는 복합재료용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개 정 안

개정 사유

3.12.2 가스종류 표시

3.12.2.1 충전하는 가스의 명칭을 적색으로 표시한다.

3.12.2.2 가연성가스임을 알 수 있도록 “연”자를 적색으로 표시한다.

3.12.2.3 유통 중인 용기는 가스명 표시부분 아래에 적색으로 그 충전기한을 표시한다.

3.12.2 가스종류 표시

3.12.2.1 --------------------------------------------------------------.

<삭제>

3.12.2.2 -----------------------------------------------------------------

-----------------------------

◦규칙 개정에 따른 가스성질 표시 변경 반영

3.12.3 제품표시

규칙 별표 24제1호에 따라 용기제조자 또는 수입자가 용기의 어깨부분 또는 프로텍터부분 등 보기 쉬운 곳에 다음 사항을 각인한다. 다만, 각인하기가 곤란한 용기에는 다른 금속박판에 각인한 것을 그 용기에 부착함으로써 용기에 대한 각인에 갈음할 수 있다.

(1)․(7) (생략)

(8) 최고충전압력(기호 : FP, 단위 : ㎫)

(9) (생략)

3.12.3 제품표시

---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)․(7) (현행과 같음)

<삭제>

(8) (현행과 같음)

◦규칙 개정에 따른 용기표시 사항 반영

4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품

법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 용기에 대하여 규칙 제38조제1호에 따라 검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다.

(1)～(4) (생략)

4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------제38조제4항제1호-----------------------------------------------------------------.

(1)～(4) (현행과 같음)

◦규칙 개정으로 인한 인용조항 수정

4.5.2.2 외국용기등 제조등록 면제 제품

4.5.2.2.1 규칙 제9조의2에 따른 외국용기등 제조등록 면제용기가 규칙 제38조제4호에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 검사의 일부를 생략할 수 있다.

(1)․(2) (생 략)

4.5.2.2 외국용기등 제조등록 면제 제품

4.5.2.2.1 -------------------------------------------------------------

-------------------제38조제4항제4호--------------------------------

----------------------------------------------------------------

(1)․(2) (현행과 같음)

◦규칙 개정으로 인한 인용조항 수정

<신설>

6. 그 밖의 제조 및 검사기준

6.1 외국용기등 제조등록 면제

규칙 제9조의2 제1항제6호 및 규칙 별표 10 제4호나목에 따라 표 6.1과 같이 인정기준으로 제조하여 해당 공인검사기관의 검사를 받은 용기에 대하여는 외국용기등 제조등록을 면제한다.

표 6.1 국가별 인정기준과 공인검사기관

인정기준	공인검사기관
DOT	DOT인증기관
BS, HSE	HSE, Lloyd`s Register(국가에서 인증한 것에만 적용한다) 또는 인증기관
DIN, AD-Merkblatt	TUV
NF, CODAP	APAVE, BV
JIS, 고압가스보안법, JIA	경제산업성 원자력안전·보안원, 고압가스보안협회, 가스기기검사협회
AS	호주 주정부 인증검사기관

◦규칙 개정에 따른 외국용기등 제조등록 면제대상 내용 반영