KGS AA211 (가스용 역화방지장치 제조의 시설․기술․검사 기준) 개정안 조문별 개정사유

현 행	개 정 안	개정 사유
3.8.1.4 역화방지장치는 다음 조건에 따라 그림 3.8.1.4와 같은 방법으로 3회 이상의 역화방지시험을 실시하여 역화가 확실히 방지되는 것으로 한다. (1) ~ (3) <생 략> 그림 3.8.1.4 역화방지시험 방법	3.8.1.4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (1) ~ (3) <현행과 같음> 그림 3.8.1.4 ------------------------	ㅇ그림 3.8.1.4역화방지시험의 방법에서 압력단위를 SI단위로 수정함 - 2000 ㎜ → 19.6 ㎪ - 1.0 ㎏/㎠ → 98.1 ㎪ - 0.25 ㎏/㎠ → 24.5 ㎪ - 1,000ℓ→ 1,000L