KGS AA212 (자동차용 가스자동주입기 제조의 시설 기술 검사기준) 개정안 조문별 개정사유

현 행	개 정 안	개정 사유
3.4.2 치수 커플러는 그 커플러의 안전성 및 호환성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 치수를 가지는 것으로 한다. (1) <생 략> (2) 암커플러의 치수는 그림 3.4.2(2)와 같다. 그림 3.4.2(2) 암커플러의 접속부의 치수 (단위:㎜)	3.4.2 ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) <현행과 같음> (2) ----------------------------------------------- 그림 3.4.2(2) ------------------------------------------------	ㅇ기존 통합고시에서 코드체계로 전환시 그림 편집 오류를 바로 잡음 - 그림 3.4.2(2) 의 수치를 17.6 + 0.2 에서 17.5 + 0.2로 수정