KGS AA318(독성가스배관용 밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개 정 안

개정 사유

1.3 다른 기준의 인정

1.3.1 신기술 제품 검사기준

1.3.1.1  규칙 별표 12 제4호나목에 따라  밸브가 이 기준에 따른 검사기준에 적합하지 아니하나, 기술개발에 따른 새로운 밸브로서 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관의 인정을 받는 경우에는 그 밸브의 제조 및 검사방법을 그 밸브에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1.2 밸브가 표 1.3.1.2에 따른 인정규격에 따라 해당 공인검사기관에서 검사를 받은 것에 대해서는 1.3.1.1에 따른 안전관리를 저해하지 않는다고 지식경제부장관이 인정한 것으로 보아 검사특례 신청·심사 없이 당해 인정규격에 따라 검사를 실시할 수 있다.

표 1.3.1.2 외국 긴급차단장치의 인정규격 및 공인검사기관

인정규격	공인검사기관
ASME	NBBI 인증검사원 (AI : Authorized Inspector)
BS, HSE	HSE 또는 HSE 인증기관
DIN, AD-Merkblatt	TUV
NF, CODAP	APAVE, BV
JIS, 고압가스보안법	경제산업성 원자력안전·보안원, 고압가스보안협회
지식경제부장관이 인정하는 규격	지식경제부장관이 인정하는 검사기관

<신설>

1.3 ------------------------------

1.3.1 --------------------------------

1.3.1.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3.1.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

표 1.3.1.2 ------------------------------------------------------------------

----------	---------------
----------	-------------------------------------------------------
----------	------------------------------
-------------------------	----------
---------------	---------------
-------------------------	--------------------------------------------------------
---------------------- --------------------	----------------------------------------------------

1.3.2 외국 제품 제조등록기준

규칙 제9조의2제3항 단서에서 정한 “제조시설기준과 제조기술기준” 이란 다음 기준을 말한다.

(1) 미국의 ASME, ANSI, API

(2) 영국의 BS, HSE

(3) 독일의 DIN, AD-Merkblatt

(4) 프랑스의 NF, CODAP

(5) 일본의 JIS, 고압가스보안법

(6) 호주의 AS

ㅇ고압가스 안전관리법 시행령 제5조의2제2호 개정(‘10.11.10)에 따라 외국에서 제조하여 수입하는 독성가스배관용 밸브의 제조등록 기준을 정하고자 함.

- ASME, ANSI, API 등 6개국 12개 규격을 추가

4.5 그 밖의 기준

4.5.1 수입품 검사(내용 없음)

4.5.2 검사일부 생략(내용 없음)

<신설>

4.5 ----------------

4.5.1 -----------------------------

4.5.2 검사일부 생략

4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품

규칙 제38조제4항제1호에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 독성가스배관용 밸브에 대하여는 외국용기등 제조등록시 인정받은 제조자 또는 공인검사기관이 발행한 합격증빙서류로 다음 해당 생산단계검사항목을 생략할 수 있다.

(1) 재료검사

(2) 비파괴검사

(3) 내구성능검사

(4) 내압검사. 다만, 내압시험일로부터 3년 이상 경과 시는 검사 실시

(5) 기밀검사. 다만, 기밀시험일로부터 3년 이상 경과 시는 검사 실시

ㅇ 외국 독성가스배관용 밸브의 제조등록 제품에 대한 수입검사시 검사생략항목을 정함

- 공인검사기관 또는 제조자가 발행한 합격증비서류 제출시 재료검사, 비파괴검사, 내구성능검사, 내압 및 기밀검사를 생략

※ 설계단계검사는 검사생략이 안되므로 생산단계검사시에만 검사일부생략