KGS AA319(고압가스용 안전밸브 제조의 시설·기술·검사·재검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개 정 안

개정 사유

1.3 다른 기준의 인정

1.3.1 신기술 제품 검사기준

1.3.1.1  규칙 별표 12 제4호나목에 따라  안전밸브가 이 기준에 따른 검사기준에 적합하지 아니하나, 기술개발에 따른 새로운 안전밸브로서 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관의 인정을 받는 경우에는 그 안전밸브의 제조 및 검사방법을 그 안전밸브에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1.2 안전밸브가 표 1.3.1.2에 따른 인정규격에 따라 해당 공인검사기관에서 검사를 받은 것에 대해서는 1.3.1.1에 따른 안전관리를 저해하지 않는다고 지식경제부장관이 인정한 것으로 보아 검사특례 신청·심사 없이 당해 인정규격에 따라 검사를 실시할 수 있다.

표 1.3.1.2 외국 안전밸브의 인정규격 및 공인검사기관

인정규격	공인검사기관
ASME	NBBI 인증검사원 (AI : Authorized Inspector)
BS, HSE	HSE 또는 HSE 인증기관
DIN, AD-Merkblatt	TUV
NF, CODAP	APAVE, BV
JIS, 고압가스보안법	경제산업성 원자력안전·보안원, 고압가스보안협회
지식경제부장관이 인정하는 규격	지식경제부장관이 인정하는 검사기관

<신설>

1.3 ------------------------------

1.3.1 --------------------------------

1.3.1.1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3.1.2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

표 1.3.1.2 ------------------------------------------------------------------

----------	---------------
----------	-------------------------------------------------------
----------	------------------------------
-------------------------	----------
---------------	---------------
-------------------------	--------------------------------------------------------
---------------------- --------------------	----------------------------------------------------

1.3.2 외국 제품 제조등록기준

규칙 제9조의2제3항 단서에서 정한 “제조시설기준과 제조기술기준” 이란 다음 기준을 말한다.

(1) 미국의 ASME, ANSI, API

(2) 영국의 BS, HSE

(3) 독일의 DIN, AD-Merkblatt

(4) 프랑스의 NF, CODAP

(5) 일본의 JIS, 고압가스보안법

(6) 호주의 AS

ㅇ고압가스안전관리법 시행령 제5조의2제2호 개정(‘10.11.10)에 따라 외국에서 제조하여 수입하는 안전밸브의 제조등록 기준을 정하고자 함.

- ASME, ANSI, API 등 6개국 12개 규격을 추가

4.5 그 밖의 기준

4.5.1 수입품 검사(내용 없음)

4.5.2 검사일부 생략

<신설>

<신설>

법 제17조제1항 단서 및 동법 시행령 제15조제1항제10호에 따라 검사의 전부 또는 일부를 생략할 수 있는 경미한 수리에 해당되는 안전밸브 부품의 범위는 다음에 따른다.

4.5.2.1 경미한 수리에 해당되는 안전밸브의 부품범위는 스프링을 제외한 모든 부품이 해당된다.

4.5.2.2  4.5.2.1에도 불구하고 스프링을 경미한 수리에 해당되는 안전밸브 부품의 범위에 포함되는 것은 다음에 따른다.

4.5.2.2.1 스프링을 교체하는 자는 다음의 검사설비를 갖춘 특정설비제조자로 한다.

(1) 안전밸브 방출시험장치

(2) 안전밸브 개폐압력 측정장치

(3) 누출탐지장치

(4) 표준이 되는 압력계

(5) 표준이 되는 온도계

(6) 그 밖의 수리 또는 검사에 필요한 설비 또는 장치

4.5.2.2.2 사업자는 부품교체가 된 안전밸브에 대해 기록·작성하여 당해 안전밸브가 폐기될 때까지 유지·보관해야 하여야 하는 사항은 다음 기준에 따른다.

(1) 최초 설계사양·규격 및 도면

(2) 부품교체의 이력(교체일, 교체부품명, 교체부품의 사양 등)

(3) 부품교체 이후 밸브개폐 시험압력, 누출시험 결과

(4) 교체한 부품과 관련된 구매서류

(5) 부품교체 작업자 및 감독자의 확인

(6) 그밖에 안전과 관련된 사항

4.5.2.2.3 그 밖에 필요한 사항은 지식경제부장관과 협의를 거쳐 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

4.5 ----------------

4.5.1 -----------------------------

4.5.2 ----------------

4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품

규칙 제38조제4항제1호에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 안전밸브에 대하여는 외국용기등 제조등록시 인정받은 제조자 또는 공인검사기관이 발행한 합격증빙서류로 다음 해당 검사항목을 생략할 수 있다.

(1) 재료검사

(2) 스프링의 구조 및 치수검사

(3) 작동성능검사

(4) 내압검사. 다만, 내압시험일로부터 3년 이상 경과 시는 검사 실시

(5) 기밀검사. 다만, 기밀시험일로부터 3년 이상 경과 시는 검사 실시

4.5.2.2 경미한 수리에 해당하는 안전밸브 부품

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.5.2.2.1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.5.2.2.2 4.5.2.2.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1-1) ------------------------------------

(1-2) ---------------------------------------------

(1-3) ------------------

(1-4) ---------------------------

(1-5) ---------------------------

(1-6) --------------------------------------------------------------------

(2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2-1) ---------------------------------------

(2-2) ------------------------------------------------------------------------------

(2-3) -----------------------------------------------------------------

(2-4) ---------------------------------------

(2-5) -------------------------------------------

(2-6) ------------------------------------

(3) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 외국 안전밸브 제조등록 제품에 대한 수입검사시 검사생략항목을 정함

- 공인검사기관 또는 제조자가 발행한 합격증비서류 제출시 재료검사, 구조 및 치수검사(스프링에 한함), 작동성능검사, 내압 및 기밀검사를 생략

ㅇ4.5.2.1 신설에 따른 항목번호 수정