KGS AC111(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개 정 안

개정 사유

4.4.2.2.1 제품확인검사(전항목검사)

(1) 제조기술기준 준수여부 확인

(1-1)～(1-7) (생 략)

(2) 설계검토

(2-1) 압력용기등은 설계의 적정성 확인과 공정별 검사과정에서 발생하는 문제점을 최소화시키기 위하여 제조 전에 한국가스안전공사의 설계검토를 받는다.

(2-2) 설계검토는 3.1에 적합한 지에 대하여 실시하며, 이에 부적합한 설계는 보완한다.

(2-3) 설계검토는 검사를 신청하는 압력용기등 마다 실시한다. 다만, 설계검토 적합판정을 받은 압력용기등을 동일규격으로 반복적으로 제조하는 경우와 수입되는 압력용기등에 대해서는 설계검토를 생략할 수 있다.

(2-4) (2-1)에 따라 설계검토를 받도록 할 자는 제조하고자 하는 압력용기등의 설계도면과 관련 자료를 한국가스안전공사에 제출한다.

4.4.2.2.1 ---------------------------

(1) ---------------------------------

(1-1)～(1-7) (현행과 같음)

(2) -------------------

(2-1) ---------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

(2-2) ---------------------------------------------------------------

-------------------------------------------

(2-3) -------------------------------------압력용기등 마다 실시하며, 최초 설계검토 후 설계온도, 설계압력, 사용재료 내용적 등의 변경으로 인해 강도계산을 다시 하여야 하는 경우에는 다시 설계검토를 실시한다. ---------------

--------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

(2-4) -----------------------------------------------------------------

----- 압력용기등의 설계시방서, 강도계산서, 도면, 용접절차서, 용접도면 등의 관련 자료를 ------------------------

------------------------------

◦ 설계조건이 변경되는 경우 설계검토를 다시 받도록 함.

- 지침으로 운영 중인 사항을 코드로 이관함.

<용기등 검사업무처리지침>

제3조【설계검토 대상 및 근거】

②담당 검사원은 제1항의 규정에 의한 최초 설계검토 후 설계온도, 설계압력, 사용재료, 내용적, 재료두께 변경, 설계 하중 등 설계조건의 변경이 발생하여 강도계산을 다시 하여야 하는 경우에는 재 설계검토를 실시한다.

3.6 용접

압력용기등은 그 압력용기등의 이음매의 기계적 강도 및 기밀성능을 확보하기 위하여 다음 방법으로 용접한다.

3.6 -------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 위하여 KS B 6751(압력용기 - 용접일반)에 따라 인정된 용접사가 용접절차서에 따라 -----------------------

◦ 능력이 검증된 자가 용접하도록 함.

- 공사 지침으로 운영중인 사항을 코드로 이관함.

<용기등 검사업무처리지침>

나.WPQ(Welder Performance Qualification)에 따라 인정된 용접사가가 WPS(Welding Precedure Specification)에 따라 용접한 사항을 제조자의 자체검사이력(Traveller 등)으로 확인

4.4.2.2.1 제품확인검사(전항목검사)

(1)～(9) (생략)

(10) 내압검사

(10-1) 내압시험에 관한 일반적인 요건은 다음 각 기준과 같다.

(10-1-1) 압력용기등의 내압시험은 수압시험으로 하는 것을 원칙으로 하되, 물을 사용하는 것이 곤란한 경우에는 기압시험으로 할 수 있다.

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

4.4.2.2.1 -----------------------

(1)～(9) (현행과 같음)

(10) ---------------

(10-1) ---------------------------------------------------------------

------

(10-1-1) ------------------------------------------------------------

-------------------- 하되, 다음의 경우에는 ----------------------

---------------------------

(10-1-1-1) 압력용기등의 내부가 격실구조등으로 복잡하여 완전배수가 불가능한 경우

(10-1-1-2) 압력용기등의 내부에 촉매등의 물질이 채워져 급수가 곤란하거나 수분과의 화학반응으로 위험한 경우

(10-1-1-3) 액두압으로 인한 지반붕괴의 우려가 있는 경우

(10-1-1-4) 완전배수가 어려운 구조의 초저온저장탱크 경우

◦ 내압시험을 수압이 아닌 기압으로 할 수 있는 경우를 구체적으로 정함.

- 지침으로 운영중인 사항을 코드로 이관함.

<용기등 검사업무처리지침>

(4)기압시험적용대상

압력용기류중 아래와 같이 구조상 물을 사용하는 것이 곤란한 경우에는 물 대신 기체를 이용한 기압시험 적용가능

◦내부가 격실구조등으로 복잡하여 완전배수가 불가능한 경우

◦내부에 촉매등의 물질이 채워져 급수가 곤란하거나 수분과의 화학반응으로 위험한 경우

◦액두압으로 인한 지반붕괴의 우려가 있는 경우

◦완전배수가 어려운 구조의 초저온저장탱크 경우