KGS AC113(고압가스용 차량에 고정된 탱크 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개 정 안

개정 사유

3.6 용접

탱크는 그 탱크의 이음매의 기계적 강도 및 기밀성능을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 용접한다.

3.6.1 ~ 3.6.5 (생 략)

3.6 용접

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 용접하고, 용접절차서 및 용접사 인증은  KS B 6751(압력용기 - 용접일반)에 따른다.

3.6.1 ~ 3.6.5 (현행과 같음)

◦ 능력이 검증된 자가 용접하도록 함.

- 지침으로 운영중인 사항을 코드로 이관함.

<용기등 검사업무처리지침>

나.WPQ(Welder Performance Qualification)에 따라 인정된 용접사가가 WPS(Welding Precedure Specification)에 따라 용접한 사항을 제조자의 자체검사이력(Traveller 등)으로 확인

6.1 설계검토

6.1.1 탱크는 설계의 적정성 확인과 공정별 검사과정에서 발생하는 문제점을 최소화시키기 위하여 제조 전에 한국가스안전공사의 설계검토를 받는다.

6.1.2 설계검토는  3.1에 적합한 지에 대하여 실시하며, 이에 부적합한 설계는 보완한다.

6.1.3 설계검토는 검사를 신청하는 탱크 마다 실시한다. 다만, 설계검토 적합판정을 받은 탱크를 동일규격으로 반복적으로 제조하는 경우와 수입되는 탱크에 대해서는 설계검토를 생략할 수 있다.

6.1.4 6.1.1에 따라 설계검토를 받아야 할 자는 제조하고자 하는 탱크의 설계도면과 관련 자료를 한국가스안전공사에 제출한다.

6.1 --------------------

6.1.1 -----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

6.1.2 ------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------

6.1.3 ------------------------------------- 탱크 마다 실시하며, 최초 설계검토 후 설계온도, 설계압력, 사용재료 내용적 등의 변경으로 인해 강도계산을 다시 하여야 하는 경우에는 다시 설계검토를 실시한다. ------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

6.1.4 ----------------------------------------------------------------

---- 탱크의 설계시방서, 강도계산서, 도면, 용접절차서, 용접도면 등의 관련 자료를 --------------------------------

---------------------

◦ 설계조건이 변경되는 경우 설계검토를 다시 받도록 함.

- 지침으로 운영 중인 사항을 코드로 이관함.

<용기등 검사업무처리지침>

제3조【설계검토 대상 및 근거】

②담당 검사원은 제1항의 규정에 의한 최초 설계검토 후 설계온도, 설계압력, 사용재료, 내용적, 재료두께 변경, 설계 하중 등 설계조건의 변경이 발생하여 강도계산을 다시 하여야 하는 경우에는 재 설계검토를 실시한다.