KGS AC216(고압가스용 재충전금지 용기 제조의 시설·기술·검사기준) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
4.1.2 제품에 대한 검사 용기에 대한 검사는 이 기준에 따른 제조기술기준과 검사기준에의 적합여부에 대하여 실시한다. 4.1.2.1 설계단계검사(내용 없음) <신설>	4.1.2 제품에 대한 검사 용기 신규검사는 이 기준에 따른 제조기술기준 과 검사기준에의 적합여부에 대하여 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다. 4.1.2.1 설계단계검사 규칙 별표 10 제3호에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 신규 설계단계검사를 받는다. (1) 용기 제조자가 그 업소에서 일정형식의 용기를 처음 제조하는 경우 (2) 용기 수입자가 그 업소에서 일정형식의 용기를 처음 수입하는 경우 (3) 1.9에 따른 제조등록 변경대상에 해당하는 경우	설계단계검사를 실시하여야 하는 시기를 정함.
4.3.2.1 설계단계검사(내용 없음) <신설>	4.3.2.1 설계단계검사 제조기술기준에의 적합여부에 대하여 실시하는 설계단계검사 항목은 다음과 같다. (1) 4.4.2.1.2에 따른 설계검사 (2) 4.4.2.1.3에 따른 외관검사 (3) 4.4.2.1.4에 따른 용기 재료검사 (4) 4.4.2.1.5에 따른 밸브재료인장검사 (5) 4.4.2.1.6에 따른 파열검사 (6) 4.4.2.1.7에 따른 가압검사 (7) 4.4.2.1.8에 따른 용기기밀검사 (8) 4.4.2.1.9에 따른 밸브기밀검사 (9) 4.4.2.1.10에 따른 밸브성능검사	설계단계검사 항목을 정함.
4.4.2.1 설계단계검사(내용 없음) <신설>	4.4.2.1 설계단계검사 설계단계검사는 용기가 이 기준에 따른 제조기술기준에 적합한지 여부를 판정하기 위하여 다음의 검사방법으로 실시한다. 4.4.2.1.1 시료 확인 설계단계검사의 시료는 최초 설계단계검사의 표본으로 제조자가 보증한 최소 5개의 용기를 대상으로 한다. 4.4.2.1.2 설계검사 (1) 용기제조자가 제출한 설계서, 구조도를 확인한다. (2) 해당 용기 설계시의 재료 및 두께가 3.2 및 3.3에 적합한 것으로 한다. 4.4.2.1.3 외관검사 5개의 용기에 대하여 외관검사를 4.4.2.2.1(2-2)에 따라 실시한다. 4.4.2.1.4 용기 재료검사 1개의 용기에서 채취한 1개의 시험편에 대하여 4.4.2.2.1(2-3)에 따라 실시한다. 4.4.2.1.5 밸브재료 인장검사 1개의 밸브에서 채취한 1개의 시험편에 대하여 4.4.2.2.1(2-4)에 따라 실시한다. 4.4.2.1.6 파열검사 1개의 용기에 대하여 4.4.2.2.1(2-5)에 따라 실시한다. 4.4.2.1.7 가압검사 5개의 용기에 대하여 4.4.2.2.1(2-6)에 따라 실시한다. 4.4.2.1.8 용기 기밀검사 5개의 용기에 대하여 4.4.2.2.1(2-7)에 따라 실시한다. 4.4.2.1.9 밸브 기밀검사 2개의 밸브에 대하여 4.4.2.2.1(2-8)에 따라 실시한다. 4.4.2.1.10 밸브 성능검사 2개의 밸브에 대하여 4.4.2.2.1(2-9)에 따라 실시한다.	설계단계검사방법을 정함.