KGS AC313(자동차냉매용 접합용기 제조의 시설·기술·검사기준) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
4.1.2 제품에 대한 검사 용기에 대한 검사는 이 기준에 따른 제조기술기준과 검사기준에의 적합여부에 대하여 실시한다. 4.1.2.1 설계단계검사(내용 없음) <신설>	4.1.2 제품에 대한 검사 용기 신규검사는 이 기준에 따른 제조기술기준과 검사기준에의 적합여부에 대하여 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다. 4.1.2.1 설계단계검사 규칙 별표 10 제3호에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 신규 설계단계검사를 받는다. (1) 용기 제조자가 그 업소에서 일정형식의 용기를 처음 제조하는 경우 (2) 용기 수입자가 그 업소에서 일정형식의 용기를 처음 수입하는 경우 (3) 설계 두께를 5% 초과하여 변경하는 경우 (4) 실제 사용두께의 변경이 10%를 초과하여 변경하는 경우 (5) 동체 외경을 5% 초과하여 변경하는 경우 (6) 용기 길이(내압부분에 한정한다)를 50%(2부 구조의 용기는 5%)를 초과하여 변경하는 경우 (7) 개구부의 수량, 형상 및 치수, 경판의 형상 및 치수를 변경하는 경우 (8) 납붙임의 종류, 납붙임 재료 또는 조건을 변경하는 경우 (9) 내압시험압력을 증가시키는 경우	설계단계검사를 실시하여야 하는 시기를 정함.
4.3.2.1 설계단계검사(내용 없음) <신설>	4.3.2.1 설계단계검사 제조기술기준에의 적합여부에 대하여 실시하는 설계단계검사 항목은 다음과 같다. (1) 4.4.2.1.2에 따른 설계검사 (2) 4.4.2.1.3에 따른 외관검사 (3) 4.4.2.1.4에 따른 기밀검사 (4) 4.4.2.1.5에 따른 고압가압검사
4.4.2.1 설계단계검사(내용 없음) <신설>	4.4.2.1 설계단계검사 설계단계검사는 용기가 이 기준에 따른 제조기술기준에 적합한지 여부를 판정하기 위하여 다음의 검사방법으로 실시한다. 4.4.2.1.1. 시료 확인 설계단계검사의 시료는 최초 설계단계검사의 표본으로 제조자가 보증한 최소 5개의 용기를 대상으로 한다. 4.4.2.1.2 설계검사 (1) 용기제조자가 제출한 설계서, 구조도를 확인한다. (2) 해당 용기 설계시의 재료 및 두께가 3.2 및 3.3에 적합한 것으로 한다. 4.4.2.1.3 외관검사 5개의 용기에 대하여 4.4.2.2.1(2-2)에 따라 실시한다. 4.4.2.1.4 기밀검사 5개의 용기에 대하여 4.4.2.2.1(2-3)에 따라 실시한다. 4.4.2.1.5 고압가압검사 3개의 용기에 대하여 4.4.2.2.1(2-4)에 따라 실시한다.