KGS AC413(액화석유가스용 복합재료 용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개 정 안

개정 사유

3.4.2 치수

용기 치수는 그 용기의 안전성 및 호환성을 확보하기 위하여 스커트 및 프로텍터의 치수를 다음 기준과 같이 하고. 그 외 부분의 치수는 용기제조자가 정한 기준에 따른다. 용기제조자는 모든 용기에 대하여 이들 치수를 확인하고 배치마다 임의로 용기 3개를 채취하여 내용적 및 용기의 무게를 측정한다.

3.4.2 치수

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------확인하고,  용기밸브의  부착부나사의  치수를 플러그게이지(Plug-gauge) 등으로 측정하여 확인하며,-----------------------

---------------------

◦용기밸브 나사 부착부의 치수에 대하여 확인하도록 규정

<용기등 검사업무처리지침>

4.  용기밸브의  부착부나사의  모양 및 치수는 프러그게이지(Plug-gauge) 등으로 측정하여 확인한다

3.11 부속장치 부착(내용 없음)

<신설>

3.11 부속장치 부착

3.11.1 용기에 밸브를 부착하는 경우 다음 기준에 따른다.

3.11.1.1 밸브 부착시 충전구 및 안전장치의 손상여부를 확인한다.

3.11.2.2 밸브부착 치구의 예시는 그림 3.11.2.2와 같다.

그림 3.11.1.2 밸브부착 치구(예시)

◦ 용기 밸브 부착시 유의사항에 대하여 규정함.

- 지침으로 운영 중인 사항을 코드로 이관함.

제16조【밸브 부착시 확인사항】

① 밸브 부착시 충전구 및 안전장치 몸체 손상여부를 확인한다.

② 밸브부착 치구는 다음 그림과 같은 형태의 것을 사용한다.

③ 밸브부착시 충전구 및 안전장치가 손상되지 않아야 한다.

[밸 브 부 착 치 구(예시)]