KGS AA211(가스용 역화방지장치 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.9.1 제품표시

규칙 별표 24 제4호에 따라 역화방지장치 제조자 또는 수입자는 그 역화방지장치의 몸통부분 등의 보기 쉬운 곳에 다음사항을 각인하거나 금속박판에 각인하여 이를 보기 쉬운 곳에 부착한다.

(1) 제조자의 명칭 또는 약호

(2) 검사에 합격한 연월

(3) 질량(기호 : W, 단위 : ㎏)

(4) 내압시험에 합격한 연월

(5) 내압시험압력(기호 : TP, 단위 : ㎫)

(6) 사용가스 기호

(6-1) 아세틸렌가스용 : AG

(6-2) 압축가스용 : PG

(6-3) 액화석유가스용 : LPG

(6-4) 저온 및 초저온가스용 : LT

(6-5) 그 밖의 가스용 : LG

(7) 가스의 흐름방향 및 최대유량(㎥/h)

3.9.1 -----------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) ---------------------------

(2) ---------------------------

(3) <삭제>

(4) <삭제>

(5) ----------------------------------------------

(6) 사용하는 가스의 명칭 또는 사용가스별 기호

(6-1) -------------------------------------

(6-2) ------------------------------

(6-3) ---------------------------------------

(6-4) ----------------------------------------------

(6-5) ------------------------

(7) -------------------------------------------------

ㅇ 제품표시사항 수정

- 내압시험에 합격한 연월 삭제(검사에 합격한 연월과 중복)

- 질량 삭제

용기밸브의 경우에는 충전후 계량하는 과정에서 용기 및 용기밸브 질량이 필요하지만,  역화방지장치의 경우 질량표시여부가 안전상에 문제가 없으며 ASME등 외국규격에서도 표시하지 않음

- 가스별 기호와 함께 가스명을 직접표시하는 것을 허용