KGS AA311(고압가스용 용기부속품 제조의 시설·기술·검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3 다른 기준의 인정

1.3.1 신기술 제품 검사기준

1.3.1.1 (내용 생략)

1.3.1.2 용기부속품이 표 1.3.1.2의 인정규격에 따라 해당 공인검사기관에서 검사를 받은 것에 대하여는 1.3.1.1에 따른 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관이 인정한 경우로 보아 검사특례 신청·심사 없이 해당 인정규격에 따라 검사를 실시할 수 있다.

표 1.3.1.2 외국용기부속품의 인정규격 및 공인검사기관

인정규격	공인검사기관
CGA, ANSI	-
BS, HSE	HSE, Lloyd`s Register(국가에서 인증한 것에 한함) 또는 인증기관
DIN, AD-Merkblatt	TUV
NF, CODAP	APAVE, BV
<신 설>	<신 설>
JIS, 고압가스보안법, JIA	경제산업성 원자력안전·보안원, 고압가스보안협회, 가스기기검사협회
AS	호주 주정부 인증검사원
지식경제부장관이 인정하는 규격	지식경제부장관이 인정하는 검사기관

1.3 다른 기준의 인정

1.3.1 신기술 제품 검사기준

1.3.1.1 (현행과 같음)

1.3.1.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

인정기준	공인검사기관
------	--
<삭제>	<삭제>
<삭제>	<삭제>
<삭제>	<삭제>
TPED(Transportable Pressure Equipment Directive)	EC(European Commission)에 등록된 공인검사기관 (Notified Body)
고압가스보안법	경제산업성 원자력안전· 보안원, 고압가스보안협회
<삭제>	<삭제>
--------------------------	----------------------

표 1.3.1.2 -------------------------------------------------------

ㅇ 유럽의 검사인증체계를 반영함.

- 유럽의 용기부속품 검사는 개별국가의 검사제도에서 TPED로 통합운영되고 있음.

ㅇ JIS 및 JIA 규격으로 용기를 제조하는 경우는 없으므로 삭제

ㅇ 호주의 AS규격은 국제적으로 통용되는 규격이 아니므로 삭제함.

1.3.2 외국 제품 제조등록기준

규칙 제9조의2제3항 단서에서 정한 “제조시설기준과 제조기술기준”이란 다음 기준을 말한다.

(1) 미국의 ASME, DOT, CGA, ANSI

(2) 영국의 BS, HSE

(3) 독일의 DIN, AD-Merkblatt

(4) 프랑스의 NF, CODAP

(5) 일본의 JIS, 고압가스보안법

(6) 호주의 AS

<신설>

1.3.2 외국 제품 제조등록기준

1.3.2.1 규칙 ----------------------------------- “제조시설기준과 제조기술기준”이란 표 1.3.1.2에 따른 외국 용기의 인정기준을 말한다.

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

1.3.2.2 「고압가스 안전관리법 시행령 」 제5조의2제2항 제2호에 따라  표 1.3.1.2의 인정기준으로 제조하고 해당 공인검사기관의 검사를 받은 것으로 한다.

ㅇ ASME, DOT는 용기부속품 기준이 아니므로 삭제함.

ㅇ 유럽의 검사인증체계를 반영함.

- 유럽의 용기부속품 검사는 개별국가의 검사제도에서 TPED로 통합운영되고 있음.

ㅇ 일본의 JIS기준으로 용기를 제조하지 않으므로 삭제함.

ㅇ 호주의 AS기준은 국제적으로 통용되지 않으므로 삭제함.

ㅇ 외국 용기부속품에 대하여  공인검사기관의 검사를 받도록 하는 것을 명문화함.

- 현재는 기술검토 및 공장심사 시 동 사항을 명시·안내하고 있음.

4.5 그 밖의 검사기준

4.5.1 수입품 검사(내용 없음)

4.5.2 검사일부 생략

4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품

규칙 제38조제4항제1호에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 용기부속품에 대하여는 다음 검사항목을 생략할 수 있다.

(1) 재료성능검사

(2) 내압성능검사. 다만, 내압시험일로부터 3년 이상 경과 시는 시험실시

(3) 기밀성능검사. 다만, 기밀시험일로부터 3년 이상 경과 시는 시험실시

4.5 그 밖의 검사기준

4.5.1 수입품 검사(내용 없음)

4.5.2 검사일부 생략

4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품

법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 용기부속품에 대하여 표 1.3.1.2에 따른 해당 공인검사기관에서 발행한 합격증빙서류를 제출하는 경우 규칙 제38조제4항제1호에 따라 그 용기의 검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다.

(1) ---------------------

(2) ------------------------------------------------------------------------------------

(3) ------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 문구를 명확히 함.

4.5.2.2 외국용기 등 제조등록 면제제품

4.5.2.2.1 규칙 제9조의2에 따른 외국용기등 제조등록 면제용기밸브가 규칙 제38조제4항제4호에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 검사의 일부를 생략할 수 있다.

(1) 규칙 제9조의 제조기술기준에 따라 제조된 것 또는 이와 동등 이상으로 제조된 것으로 표 4.5.2.2.1(1)에 따른 국가별 인정기준에 따라 해당 국가에서 제조되고 그 국가의 공인검사기관으로부터 검사를 받았음이 증명되는 것

표  4.5.2.2.1(1) 외국용기의 국가별 인정규격 및 공인검사기관

국 가	인정규격	공인검사기관
미 국	DOT	DOT 인증기관
영 국	BS, HSE	HSE, Lloyd's Register(국가에서 인증한 것만을 말한다) 또는 인증기관
독 일	DIN, AD-Merkblatt	TUV
프랑스	NF, CODAP	APAVE, BV
일 본	JIS, 고압가스보안법	경제산업성 원자력안전·보안원, 고압가스보안협회
호 주	AS	호주 주정부 인증검사기관

(2) (1)에 따른 외국의 검사기관으로부터 검사를 받은 것으로 1.3.1에 따라 지식경제부장관으로부터 검사기준에 관한 특례를 인정받은 것

4.5.2.2 외국용기 등 제조등록 면제제품

4.5.2.2.1 ---------------------------------------------------------------------------------------------규칙 제38조제4항제4호에 따라 표 1.3.1.2에 따른 인정기준으로 제조하고 해당 공인검사기관의 검사를 받은 경우에는 4.5.2.1에 따른 검사의 일부를 생략 할 수 있다. 다만, 내압성능검사 및 기밀성능검사일이 1년 이상 경과한 경우에는 내압성능검사 및 기밀성능검사를 실시한다.

<삭제>

<삭제>

<표 삭제>

< 삭제>

ㅇ 문구정리 및 수정

4.5.2.2.2 4.5.2.2.1에 따른 외국용기부속품은 표 4.5.2.2.2의 검사항목 중 해당 공인검사기관에서 발행한 합격증빙서류(시험성적서 등)로 그 검사의 일부를 생략 받을 수 있다.

표 4.5.2.2.2 생략 가능한 검사항목

검사항목	검사실시여부
외관검사	검사실시
재료시험(모재 및 용접부)	합격증빙서류로 갈음
구조검사 및 두께측정	검사실시
내압시험	합격증빙서류로 갈음(다만, 내압시험일로부터 1년 이상 경과 시는 재시험 실시)
기밀시험	합격증빙서류로 갈음(다만, 기밀시험일로부터 1년 이상 경과 시는 재시험 실시)

<삭제>

<표 삭제>