KGS AB131[강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안  항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.6 경과조치 <생 략> (1) 설계단계검사 (1-1) ―――――――――――――――――――――― 제품 : ――――――――――――――――――――――――――――――― (1-2) ―――――――――――――――――――――――――――― 제품 : ―――――――――――――― (2) 생산단계검사 (1-1) ―――――――――――――――――――――― 제품 : ――――――――――――――――――――――――――――――― (1-2) ―――――――――――――――――――――――――――― 제품 : ―――――――――――――― 1.6.3 < 신 설 >	1.6 ―――――― <현행과 같음> 1.6.1 ―――― 1.6.1.1 ―――――――――――――――――――――제품은 ―――――――――――――――――――――――――――――― 1.6.2.2 ――――――――――――――――――――――――――――――제품은 ―――――――――――― 1.6.2 ――――― 1.6.2.1 ――――――――――――――――――――― 제품은 ――――――――――――――――――――――――――――――― 1.6.2.2 ―――――――――――――――――――――――――――― 제품은 ―――――――――――――― 1.6.3 배관연결부 표시에 관한 경과조치 3.6.5.1의 개정 기준은 승인일(2012년◯월◯일)로부터 3개월이 경과한 날부터 시행한다.	◦항목번호 및 문구수정(쌍점 삭제 후 주격조사“은”으로 표기) ◦표시사항에 대한 경과조치 기준 마련
3.6.5 배관표시 및 시공표지판 부착 <생 략> 3.6.5.1 배관연결부 주위에는 가스, 난방환수, 난방공급, 급수, 온수 등의 표시를 한다.	3.6.5 ―――――― <현행과 같음> 3.6.5.1 ――――――――――――――――――――――――――― 등을 양각 또는 음각글자로 표시하고, 가스 접속배관에는 급수배관 등과 구별될 수 있도록 황색마개 와 식별표를 부착한다.	◦가스접속배관과 급수접속배관과의 오인연결에 따른 가스사고 예방