KGS AB336(이동식부탄연소기 제조의 시설 ․기술 ․ 검사기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.1 재료

3.1.1 ∼ 3.1.7 <생 략>

3.1.8 <생 략>

3.1.8.1 용기와 감압장치 사이의 호스는 고압호스로 검사를 받은 제품이거나 동동 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.(단서신설)

3.1.8.2 감압장치와 연소기사이의 호스는 저압호스로 검사를 받은 제품이거나 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2 구조 및 치수

3.2.1 공통사항

3.2.1.1 ∼ 3.2.1.5 <생 략>

3.2.1.6 용기장착부 이외에는 용기가 들어가지 아니하는 구조로 한다.

3.1 재료

3.1.1 ∼ 3.1.7 <현행과 동일>

3.1.8 <생 략>

3.1.8.1 ----------------------------------------------------------------- 다만, 접합용기에  사용하는 호스는 그 접합용기의 내압·기밀시험 압력 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.1.8.2 ------------------------------------------ 내가스성능, 내한성, 내고온시험, 내압 및 기밀 성능을 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2 구조 및 치수

3.2.1 공통사항

3.2.1.1 ∼ 3.2.1.5 <현행과 같음>

3.2.1.6 -------------------------------------- 다만 그릴의 경우 상시 내부공간이 용이하게 확인되는 구조로 할 수 있다.

ㅇ 이동식부탄연소기에 사용되는 호스의 재료기준 완화(업계 간담회)

- 이동식부탄연소기는 대부분 접합용기에 사용하므로, 접합용기의 기준을 따를 수 있도록 함

ㅇ 저압호스와 비교해 동등이상의 성능을 가져야 할 사항을 구체적으로 정함

ㅇ 불필요한 기준 삭제(업계 간담회)

- 상시 연소기 내부를 확인할 수 있는 구조의 그릴은 안전성확보가 가능

3.2.2 카세트식

3.2.2.1 ∼ 3.2.2.10 <생 략>

3.2.2.11 <신설>

3.2.2 카세트식

3.2.2.1 ∼ 3.2.2.10 <생 략>

3.2.2.11 안전장치 작동은 외부 영향으로부터 방해 받지 않아야 한다.

ㅇ 용기이탈식 안전장치가 장착되는 연소기의 구조 기준을 강화하여 용기이탈 기능을 저하시킬 수 있는 외부 요인을 제거하기 위함.

3.4 성 능

3.4.1 제품성능

3.4.1.1 ~ 3.4.1.2<생략>

3.4.1.3 내구 성능

3.4.1.3.1 콕은(내용추가)  12 000회 반복조작시험 후 가스누출이 없고 성능에 이상이 없는 것으로 한다.

3.4.1.3.2 전기점화장치는 (내용추가)  12 000회 반복조작시험 후 사용상 지장이 없는 것으로 한다.

3.4.1.3.3 소화안전장치는 (내용추가) 1 000회 반복조작시험 후 가스누출이 없고 성능에 이상이 없는 것으로 한다.

3.4.1.3.4 호스연결구는 (내용추가)  1 000반복조작시험 후 가스누출이 없고 성능에 이상이 없는 것으로 한다.

3.4.1.3.6 안전장치는 (내용추가) 1 000회 반복조작시험 후 기밀시험에 적합하고 사용상 지장이 없는 것으로 한다.

3.4.1.3.7 용기의 연결부(카세트식 연소기만을 말한다)는 (내용추가) 6 000회 반복조작시험 후 기밀시험에 적합하고 사용상 지장이 없는 것으로 한다.

3.4.1.4 내진동 성능

연소기는 포장한 상태에서 진동수 600회/min, 진폭 5 ㎜의 상하 및 좌우 방향의 진동을 진동시험기로 30분 동안 실시한 후 사용상 지장이 없고, 3.4.1.2.1 및 3.4.3.2에 적합한 것으로 한다.

3.4.1.5 절연저항 성능

전기점화장치가 있는 연소기는 전기충전부와 비금속충전부와의 절연저항이 500 V 절연저항계로 측정하였을 때 1 ㏁ 이상으로 한다.

3.4.1.6 내전압 성능

전기충전부와 비충전금속부와의 내전압시험은 이상이 없는 것으로 한다.

3.4.3 작동 성능

3.4.3.1 ∼ 3.4.3.5<생략>

3.4.3.6 (신설)

3.4 성 능

3.4.1 제품성능

3.4.1.1 ~ 3.4.1.2<현행과 같음>

3.4.1.3 내구 성능

3.4.1.3.1 ---- 공기압(또는 질소)을 이용하여 개폐조작을 2~20회/분 속도로 ------------------------------------------------------------

3.4.1.3.2 ------------- 점멸조작을 2~20회/분의 속도로 ---------------- -------------------------------------------------------------

3.4.1.3.3 ---------------------- 불꽃 또는 시뮬레이션 신호를 이용하여 -----------------------------------------------------------------------

3.4.1.3.4 ------------------- 최대회전각의 왕복운동을 5~10회/분 속도로 --------------------------------------------------------

3.4.1.3.6 --------------------- 2~20회/분 속도로 --------------------- ----------------------------------------------------------------------------

3.4.1.3.7 ---------------  용기장착 조작을 2~20회/분 속도로 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4.1.4 내진동 성능

--------------------------------- 진동시험기에서 진동수 600회/분, 진폭 5㎜의 상하 및 좌우방향의 진동을 각각 30분씩 1시간 가한 후, -------------------------------------------------------------------

3.4.1.5 절연저항성능

교류전원을 사용하는 전기점화장치의  절연저항은 직류 500V 절연저항계에 의해 전기 충전부와 접지할 우려가 있는 비충전금속부 사이의 절연 저항을 측정하여 그 값이 1 MΩ 이상으로 한다.

3.4.1.6 내전압 성능

교류전원을 사용하는 연소기는 전기충전부와 접지할 우려가 있는 비충전부 사이에 표 3.4.1.6에 따른 교류전압을 연속하여 1분간 가하여 이상이 없는 것으로 한다.

표 3.4.1.6 내전압 시험의 전압(단위: V)
정 격 전 압	시험 전압(V)
30이하인것	500
30초과 150이하	1000
150초과 300이하	1,500

3.4.3 작동 성능

3.4.3.1 ∼ 3.4.3.5<현행과 같음>

3.4.3.6 소화안전장치를 부착할 경우 밸브 열림 및 닫힘 시간은 표3.4.3.6에 적합한 것으로 한다

<표 3.4.3.6 >

밸브 열림 시간	10초 이하
밸브 닫힘 시간	60초 이하

ㅇ콕의 내구시험 방법 명확화

ㅇ점화장치의 내구시험 방법 명확화

ㅇ소화안전장치의 내구시험 방법 명확화

ㅇ호스연결구의 내구시험 방법 명확화

ㅇ안전장치의 내구시험 방법 명확화

ㅇ용기 연결부의 내구시험 방법 명확화

ㅇ진동시험 방법 명확화

ㅇ절연저항성능시험 방법 명확화

ㅇ내전압성능시험 방법 명확화

ㅇ 소화안전장치를 설치할 경우 일본 성령 개정 기준을 반영하여 소화안전장치의 성능시험 기준을 정함

(일본 액화석유가스기구 등 기술상의 기준등에 관한 성령 별표 3 개정기준)

3.5 <생 략>

3.5 <현행과 같음>

3.6 표시

3.6.1 ∼ 3.6.3<생 략>

3.6.4 가스안전수칙 표시

<생 략>

3.6.4.1 ∼ 3.6.4.3<생 략>

3.6.4.4 연소기에는 “야외용”임을 표시한다. 다만 카세트식은 “야외용”임을 표시하지 아니할 수 있다.

3.6 표시

3.6.1 ∼ 3.6.3<생 략>

3.6.4 가스안전수칙 표시

<생 략>

3.6.4.1 ∼ 3.6.4.3<생 략>

3.6.4.4 ----------- “야외용” 및 “검사품 용기를 사용할 것” --------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 최근 고법에 따른 검사를 받지 않는 300 ml이하의 용기에 프로판을 재 충전하여 유통되는 사례가 있어 이를 소비자에게 주지시키기 위함