KGS AB338(업무용대형연소기 제조의 시설 ․기술 ․ 검사기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현행

개정(안)

개정사유

1.6 경과조치

1.6.1 (신 설)

1.6 경과조치

1.6.1 이 기준은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 3.1.2에 따른 볼밸브의 검사품 사용, 3.2.16에 따른 가스접속구 및 3.3.4.3에 따른 동결방지장치 설치 기준은 이 기준 공포후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

ㅇ 제조업체의 검사 준비기간 등을 감안하여  6개월의 경과조치를 둠

3.1 재료

(번호 신설) 연소기의 금속부품은 그 안전성을 확보하기 위하여 내식성재료나 그 표면에 내식처리를 한 것을 사용한다

.

3.1.2 (신설)

3.1 재료

3.1.1 가스를 내포하는 부분의 재료 및 열교환부, 배기가스가 통하는 부분의 금속부품은 내식성재료 또는 그 표면에 내식처리를 한 것을 사용하거나 KS D 4301(회주철품)에 따른 회주철품으로서 두께 2 mm이상 인 것을 사용한다.

3.1.2 연소기의 가스가 통하는 부분에 사용되는 볼밸브는 법 제20조제1항에 따라 가스용품으로 검사를 받은 제품을 사용한다. 다만, 외국에서 수입되는 연소기로서 외국의 인증기관에서 검사·인증을 받은 연소기는 그 연소기의 인증서로 갈음할 수 있다.

ㅇ업무용대형연소기 재료기준을 세분화

- 재료의 내식성 기준은 연소기기의 기본적인 성능으로 다른 연소기 등과 동일하게 규정

- 주물버너에 사용되는 재료 규정

ㅇ업무용대형연소기에 사용하는 볼밸브에 대한 검사품 사용 규정 신설

- 중국산 볼밸브 수입·사용에 따른 안전성 저해요인 해소

3.2 구조 및 치수

3.2.1 ~ 3.2.4 (내용 생략)

3.2.5 (신설)

3.2.5 ~ 3.22 (신설)

3.2 구조 및 치수

3.2.1 ~ 3.2.4 (현행과 동일)

3.2.5 연소기는 겉모양을 심하게 훼손시키는 흠·갈라짐 등 사용상 지장이 있는 결점이 없는 것으로 한다.

3.2.6 내부의 온도를 조절하는 서모스탯을 갖춘 연소기는 설정온도에 도달하면 불이 꺼지거나 비례제어가 되는 구조이면서 작동이 원활하고, 온도표시가 되어 있는 구조로 한다.

3.2.7 연소기 각부의 작동은 원활하고 확실한 것으로 한다.

3.2.8 통상의 설치상태에서 사용조작에 따라 쉽게 이동 또는 전도되지 않고 가스접속부가 있는 것으로 한다.

3.2.9 점화되는 것이 눈, 거울, 확인램프 등에 의해 확인 가능한 것으로 한다. 다만, 밀폐식 버너(냄비에 불꽃이 직접 접촉되지 않는 버너)는 이에 한하지 않는다.

3.2.10 주물연소기를 조합한 업무용대형연소기는 주물연소기용 노즐 콕을 사용하는 것으로 한다. 다만 소화안전장치가 부착된 것은 제외한다.

3.2.11 노즐 콕은 1개의 핸들로 1개의 유로를 개폐하는 구조이어야 한다. 다만 소화안전장치가 부착된 것은 제외한다.

3.2.12 가스가 통하는 부분은 다음의 기준에 적합해야 한다.

3.2.12.1 가스의 통로는 기밀성이 있고 통상의 수송, 설치, 사용 등에 따라 기밀성이 손상되지 않아야 한다.

3.2.12.2 가스 배관은 과도한 열 또는 부식을 받을 염려가 없는 위치에 설치되거나 또는 방호 등의 조치가 세워져 있어야 한다.

3.2.12.3 결합부는 용접, 나사조임, 볼트․너트, 나사 등으로 확실하게 결합하고 기밀성이 있어야 한다.

3.2.13 가스접속구에 사용하는 나사는 KSB 0222에 규정하는 관용테이퍼나사로 하고 접속할 때에 기밀성을 손상시키는 헐거움이나 변형등이 없는 것으로 한다.

3.2.14 가스접속구에 사용하는 호스접속구 모양 및 치수는 그림1에 적합한 것으로서 호스탈착에 따라 기밀성을 손상시키는 헐거움이나 변형 등이 없는 것으로 한다.

그림 3.2.14 호스 접속구의 모양 및 치수

비고 1. ⓐ 부분은 각을 낸다.

2. ⓑ 부분에 홈을 내고 홈 부분을 빨갛게 칠한다.

3. 보강을 위하여 끼우는 부분에 R을 주는 것도 좋다.

4. 허용차의 지정이 없는 치수 허용차는 KS B 0412의 거친급 에 따른다. 다만, R치수 및 ( )안에 치수는 참고치로 한다.

3.2.15 가스 접속구는 원칙적으로 외부에 노출되어 있거나 또는 외부에서 쉽게 발견될 수 있는 위치에 있는 것으로 한다.

3.2.16 소화안전장치가 부착되어 있고 가스접속구별 버너를 확인할 수 있는 표시가 있는 경우를 제외하고는 1개의 연소기에 1개의 가스접속구만 갖춘 구조로 한다.

3.2.17 노즐은 외부로부터 먼지, 티끌, 이물질의 부착등으로 쉽게 막히지 않는 위치에 설치되거나, 쉽게 막히지 않는 구조로 한다.

3.2.18 공기 조절기는 통상의 사용상태에서 설치 위치가 변하지 아니하고 손잡이를 움직여서 공기를 조절하는 구조인 것은 조작이 원활하고 스스로 설정위치가 변화하지 않는 구조로 한다.

3.2.19 타이머는 용도, 목적에 맞는 정밀도를 갖추고 시간설정이 쉬우며 작동이 원활한 것으로 한다.

3.2.20 오븐에 열풍 순환용 팬이 있는 것은 문짝을 열었을 때, 운전이 정지하는 구조이거나 조리물의 출입시 상해 등의 위험이 생기지 않도록 보호틀, 보호망 등을 부착하는 등의 안전조치가 구비된 구조로 한다.

3.2.21 회전형 가스국솥은 조리 중에 국솥이 회전하지 않도록 고정장치가 갖추어야 하며, 최대 회적각으로 회전시켰을 경우 이상이 없는 구조로 한다.

ㅇ연소기 기본성능 규정

ㅇ서모스탯을 갖춘 연소기의 성능을 규정

ㅇ연소기 기본성능 규정

ㅇ연소기 기본성능 규정

ㅇ외부에서 점화되는 것을 쉽게 확인하여 조치를 하도록 하기 위함으로 불이 소화되었을 시 가스가 누설되는 것을 방지하기 위함.

ㅇ 연소기의 안전확보를 위해 노즐 콕 규정 신설

ㅇ노즐 콕 사용의 안정성을 유지하기 위함.

ㅇ가스가 통하는 부분의 구조 기준 명시

- 부품이 견고하게 조립되어 기밀성이 손상되지 않도록 조치

ㅇ기기와 호스가 연결되는 가스접속구에 대한 기준을 명확히 하므로써 누설등의 위험을 방지하기 위함.

ㅇ기기와 호스가 연결되는 가스접속구에 대한 기준

명시

ㅇ기기와 호스가 연결되는 가스접속구에 대한 기준명시

ㅇ연소기 안전관리상 1개의 가스접속구만을 허용

ㅇ소비자의 편리성 및 안전성을 위해 노즐 등이 막히지 않도록 최소한의 조치 필요

ㅇ연소에 필요한 공기량에 따라 연소상태가 변할 수 있으므로 사용자 부주의에 다라 임의로 변경되는 것을 방지하기 위함.

ㅇ타이머 성능에 대한 신뢰성 확보

ㅇ사용자 부주의에 의한 사고예방

ㅇ사용자 부주의에 의한 사고예방

3.3 장치

3.3.1 ~ 3.3.2 (내용생략)

3.3 장치

3.3.1 ~ 3.3.2 (현행과 동일)

3.3.3 소화안전장치(내용 없음)

(신설)

3.3.3 소화안전장치

연소기에는 필요한 경우 소화안전장치를 갖춘다

ㅇ소화안전장치 기준 신설

- 업무용대형연소기의 종류에 따라 일부 연소기는 소화안전장치 설치

3.3.4 그 밖의 장치

3.3.4.1 (번호신설)

3.3.4 그 밖의 장치

3.3.4.1 세라믹버너를 사용하는 연소기는 거버너를 갖춘다.

3.3.4.2 (신설)

3.3.4.2 과열방지장치

연소기에는 필요한 경우 과열방지장치를 갖춘다

ㅇ과열방지장치 기준 추가

- 과열방지장치가 필요할 경우 설치할 수 있도록 규정 신설

3.3.4.3 (신설)

3.3.4.3 동결방지장치

식기세척기 및 식기세척기용 부스타는 저장된 물의 동결을 방지하기 위한 장치를 갖춘다.

ㅇ식기세적기 등에 대한 동결방지장치 규정 신설

3.4 성능

(내용생략)

3.4 성능

(현행과 동일)

3.4.1 제품성능

3.4.1 제품성능

3.4.1.1 (내용 생략)

3.4.1.1 (현행과 동일)

3.4.1.2 절연저항 성능

전기충전부와 비충전금속부와의 절연저항은 1 ㏁ 이상으로 한다.

3.4.1.2 절연저항 성능

교류전류를 사용하는 연소기의 절연저항은 직류 500V 절연저항계에 의해 전기 충전부와 접지할 우려가 있는 비충전금속부 사이의 절연 저항을 측정하여 그 값이 1 MΩ 이상인 것으로 한다.

ㅇ연소기 전기부 시험에 대한 기준 명시

3.4.1.3 내전압 성능

전기충전부와 비충전금속부는 내전압시험에서 이상이 없는 것으로 한다.

3.4.1.3 내전압 성능

교류전압을 사용하는 연소기의 내전압은 전기충전부와 접지할 우려가 있는 비충전부 사이에 표 3.4.1.3에 나타낸 교류전압을 연속하여 1분간 가하여 이상이 없는 것으로 한다.

표 3.4.1.3 내전압 시험의 전압(단위: V)

절연상태	시험 전압(V)
	통상 온도 상승 시험 전	통상 온도 상승 시험 후
안전 초저전압이 인가되는 기초절연	500	500
기초 절연	1250	1000
부가 절연	2750	2750
강화 절연	3750	3750

ㅇ연소기 전기부 시험에 대한 기준 명시

3.4.1.4 (신설)

3..4.1.4 소화안전장치 성능

소화안전장치를 부착하는 경우 소화안전장치의 밸브 열림 및 닫힘 시간은 표 3.4.1.4에 따른다.

표 3.4.1.4 소화안전장치의 밸브열림 및 닫힘시간

밸브 열림 시간	10초 이하
밸브 닫힘 시간	60초 이하

단, 자동적으로 재점화하는 구조는 아래의 기준에 따른다.

(1)버너가 소화한 경우에는 파일럿버너 등에 폭발적

으로 재점화하지 않을 것.

(2)파일럿버너 등에 재점화하지 않았을 경우에는 점 화를 개시했을 때부터 60초 이내에 밸브가 닫힐 것.

(3)버너가 소화한 경우에는  60초 이내에 밸브가 닫힐 것.

ㅇ소화안전장치의 성능시험 기준 신설

3.4.1.5 (신설)

3.4.1.5.1 (신설)

3.4.1.5.2 (신설)

3.4.1.5 정전안전장치

3.4.1.5.1 재점화 성능

통상의 사용상태에서 버너에 점화시킨 후 전원쪽으로 통전을 멈추고, 30초 후에 재정전하여 점화 및 폭발적착화가 없는 것으로 한다.

3.4.1.5.2 밸브닫힘 성능

재점화하지 않을 경우 통상의 사용상태에서 버너에 점화시킨 후 전원쪽으로 통전을 멈추고, 재점화를 위한 전기회로에 통전하지 않은 상태로 해서, 재통전한 후 가스통로가 닫힐 때가지의 측정한 시간이 60초 이하로 한다.

ㅇ연소기 전기부 시험에 대한 기준 명시

3.4.2 재료 성능(내용 없음)

3.4.2 재료 성능(삭제)

3.4.2.1 (신설)

3.4.2.1 내열충격성능

뚜껑, 문, 상판 등의 유리부분은 온도 상승 시험후 온도 5℃의 물 500㎖와, 그 밖의 부분은 10㎖ 각각을  2회씩 유리의 중앙부에 주수했을 시 이상이 없어야 한다.

ㅇ연소기 유리부품의 내열충격성능 명시

3.4.3 작동 성능

3.4.3 작동성능

3.4.3.1 ~ 3.4.3.2 (생략)

3.4.3.1 ~ 3.4.3.2 (현행과 동일)

3.4.3.3 (신설)

3.4.3.3 연소기 각부의 온도상승은 다음기준에 적합하여야 한다.

측 정 부 위		온 도
조작시 손닿은 부분	금속, 도자기 및 유리체	60 ℃ 이하
	기타	70 ℃ 이하
조작시 손닿을 우려가 있는 부분		140 ℃ 이하
콕크 몸체의 가스가 통하는 부분		85 ℃ 또는 내열 시험에 의해 가스통로의 기밀에 이상이 없고 조작에 이상 이 없는 것이 확인된 온 도 이하
점화유닛(압전소자 포함)의 표면		85 ℃ 또는 내열 시험에 의해 사용상 지장이 없는 것이 확인된 온도 이하
건전지의 표면		55 ℃ 이하
호스접속구 (나사접속구 제외) 표면		60 ℃ 이하
연소기 뒷면, 옆면과 아래면 주변 표면		100 ℃ 이하

ㅇ온도상승에 의한 화재를 예방하기 위해 온도상승기준을 명시함.

3.4.3.4 (신설)

3.4.3.4 연소상태시험은 무풍상태에서 다음기준에 적합하여야 한다.

ㅇ무풍상태에서의 연소상태시험은 연소기기의 기본적인 성능으로 다른 가스용품과 동일하게 규정함.

3.4.3.4.1 (신설)

3.4.3.4.1 확실하게 불이 옮겨붙고 폭발적 착화가 없어야 한다.

ㅇ연소상태시험 기준 명시

3.4.3.4.2 (신설)

3.4.3.4.2 버너에 점화한 후 15초 이후에 육안으로 확인했을 시 리프팅이 없어야 한다.(단 밀폐식버너는 제외한다.)

ㅇ연소상태시험 기준 명시

3.4.3.4.3 (신설)

3.4.3.4.3 버너에 점화한 후 15초 이후에 육안으로 확인했을 시

불이 꺼지지 않아야 한다.

ㅇ연소상태시험 기준 명시

3.4.3.4.4 (신설)

3.4.3.4.4 불꽃이 균일 하여야 한다.

ㅇ연소상태시험 기준 명시

3.4.3.4.5 (신설)

3.4.3.4.5 버너에 점화한 후 30분 경과할 때까지 육안으로 확인했을 시 역화하지 않아야 한다. 다만, 정기품질 및 상시샘플검사시에는 15초 이후에 확인한다.

ㅇ검사기준

3.4.3.4.6 (신설)

3.4.3.4.6 이론건조 연소가스속의 CO농도(부피%)(이하 CO%라 한다)가 0.14% 이하이어야 한다.

ㅇ연소상태시험 기준 명시

3.4.3.4.7 (신설)

3.4.3.4.7 그을음이 발생하지 않아야 한다.

ㅇ연소상태시험 기준 명시

3.4.3.4.8 (신설)

3.4.3.4.8 파일럿버너의 불꽃은 파일럿 버너에 점화한 후, 15분 경과할 때까지 육안으로 확인하여 소화 및 역화가 없어야 한다.(파일럿버너가 있는 것에 한한다)

ㅇ연소상태시험 기준 명시

3.4.3.4.9 (신설)

3.4.3.4.9 전극부에 노란색 불꽃이 항상 접촉하지 않아야 한다.

ㅇ연소상태시험 기준 명시

3.4.3.4.10 (신설)

3.4.3.4.10 오븐은 내부 중앙부의 온도를 약 150℃로 유지되도록(150℃로 유지시킬수 없을 시 가스소비량을 최대로 하여) 가스량을 조절한 상태에서 오븐 문짝의 개폐조작을 5회 실시하여 육안으로 확인했을 시 메인버너 및 파일럿버너의 소화 및 역화가 없어야 한다.

ㅇ연소상태시험 기준 명시

3.4.3.4.11 (신설)

3.4.3.4.11 서모스탯을 갖춘 오븐은 내부의 온도를 약 200℃로 설정한 서모스탯이 작동하고 있는 상태에서 소화 및 역화가 없어야 하며, 확실하게 불이 옮겨 붙고, 폭발적 착화가 없어야 한다.

ㅇ연소상태시험 기준 명시

3.6. 표시

(생략)

3.6. 표시

(현행과 같음)

3.6.1 제품표시

(생략)

(1) ~ (9)  (생략)

(10) (신설)

(11) (신설)

3.6.1 제품표시

(현행과 동일)

(1) ~ (9) (현행과 동일)

(10) 사용압력(kPa)

(11) 노즐지름(mm)

ㅇ연소기 압력 표시

ㅇ연소기 주요부품에 대한 내역

3.6.2.1 합격표시는 그림 3.6.2.1과 같이 한다.

그림 3.6.2.1 합격표시

3.6.2.1 합격표시는 그림 3.6.2.1과 같이 한다.

그림 3.6.2.1 합격표시

ㅇ 액법 시행규칙 개정(‘09.9.26)에 따른 국가인증통합마크(KC) 도입