KGS AC216(고압가스용 재충전금지 용기 제조의 시설·기술·검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.9 제조등록의 변경 용기가 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 규칙 제4조제2항제2호에 따른 “용기등의 종류의 변경”으로 본다. (1) 내압시험압력이 증가되는 경우 (2) 동일한 화학성분규격으로 동일한 제조방법에 따라 제조된 재료를 사용하여, 동일한 용기제조소에서 동일한 제조방법으로 제조하는 용기가 아닌 경우 (3) 당해 재료의 규격인장강도 또는 보증인장강도와 두께계산에 사용되는 항복점 또는 내력의 값이 증가하는 경우 (4) 계산두께의 변경이 5% 초과 하는 경우 (5) 몸통부 바깥지름의 변경이 5% 초과 하는 경우 (6) 전체길이(내압부분에 한한다)가 50%를 초과하여 변화하는 경우 (7) 이음매 없는 구조의 용기는 끝부분의 형상 및 치수에 변경((5) 적합한 변경에 속하는 것은 제외)이 있는 경우 (8) 용접 및 납붙임 구조의 용기는 개구부의 수량·형상·치수, 경판의 형상·치수에 변경이 있는 경우 (9) 용접구조의 용기는 용접의 종류, 용접의 재료 및 조건에 변경이 있는 경우 (10) 납붙임구조의 용기는 납붙임의 종류, 납재료 및 납붙임 조건에 변경이 있는 경우 (11) 부속품 중 안전장치의 방식 및 재료가 동일하지 아니한 경우	1.9 제조등록의 변경 (내용없음) <삭제>	ㅇ 제조등록 변경대상에서 삭제함. - 다른 용기와의 형평성을 맞춤
4. 검사기준 4.1 검사종류 용기 검사는 제조시설에 대한 검사와 제품에 대한 검사로 구분한다. 4.1.1 제조시설에 대한 검사 제조시설에 대한 검사는 용기를 제조하고자 하는 자가 용기 제조시설의 설치공사 또는 변경공사를 완공한 때에 실시한다. 4.1.2 제품에 대한 검사 <개정 11.5.25> 용기 신규검사는 이 기준에 따른 제조기술기준과 검사기준에의 적합여부에 대하여 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다. 4.1.2.1 설계단계검사 규칙 별표 10 제3호에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 신규 설계단계검사를 받는다. (1) 용기 제조자가 그 업소에서 일정형식의 용기를 처음 제조하는 경우 (2) 용기 수입자가 그 업소에서 일정형식의 용기를 처음 수입하는 경우 (3) 1.9에 따른 제조등록 변경대상에 해당하는 경우 <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설>	4. 검사기준 4.1 검사종류 -------------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1 제조시설에 대한 검사 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2 제품에 대한 검사 <개정 11.5.25> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.1.2.1 설계단계검사 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) -------------------------------------------------------------------------------------- (2) -------------------------------------------------------------------------------------- (3) 내압시험압력이 증가되는 경우 (4) 동일한 화학성분규격으로 동일한 제조방법에 따라 제조된 재료를 사용하여, 동일한 용기제조소에서 동일한 제조방법으로 제조하는 용기가 아닌 경우 (5) 당해 재료의 규격인장강도 또는 보증인장강도와 두께계산에 사용되는 항복점 또는 내력의 값이 증가하는 경우 (6) 계산두께의 변경이 5% 초과 하는 경우 (7) 몸통부 바깥지름의 변경이 5% 초과 하는 경우 (8) 전체길이(내압부분에 한한다)가 50%를 초과하여 변화하는 경우 (9) 이음매 없는 구조의 용기는 끝부분의 형상 및 치수에 변경((5) 적합한 변경에 속하는 것은 제외)이 있는 경우 (10) 용접 및 납붙임 구조의 용기는 개구부의 수량·형상·치수, 경판의 형상·치수에 변경이 있는 경우 (11) 용접구조의 용기는 용접의 종류, 용접의 재료 및 조건에 변경이 있는 경우 (12) 납붙임구조의 용기는 납붙임의 종류, 납재료 및 납붙임 조건에 변경이 있는 경우 (13) 부속품 중 안전장치의 방식 및 재료가 동일하지 아니한 경우	ㅇ 제조등록변경대상 인용규정 삭제에 따른 문구 수정