KGS AC217(고압가스용 용접용기 재검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
5.3 합격표시 5.3.1 가스종류 표시 재검사에 합격한 용기에 대하여는 도색을 하고 다음 기준에 따라 가스종류를 표시한다. 5.3.1.1 (생 략) 5.3.1.2 문자의 크기 용기에 사용하는 문자의 크기, 의료용 띠의 표시방법은 다음 그림과 같이 한다. 다만, 내용적 20 L 미만 용기의 문자크기는 1 ㎝ 이상으로 할 수 있다. 산소 액화염소 아세틸렌 L.P.G 그림 5.3.1.2① 일반·공업용 용기 산소 질소 그림 5.3.1.2② 의료용 용기 5.3.1.3 가스성질 가연성 및 독성가스에 각각 표시하는 “연” 및 “독”자는 적색으로 하되, 수소는 백색으로 한다.	5.3 합격표시 5.3.1 가스종류 표시 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 5.3.1.1 (현행과 같음) 5.3.1.2 문자의 크기 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ------------------------- 문자 및 그림의 크기는 각각 10㎜이상 및 50㎜ × 5 0㎜로 -------------------. 산소 액화염소 아세틸렌 LPG 그림 5.3.1.2① 일반·공업용 용기 산소 질소 그림 5.3.1.2② 의료용 용기 5.3.1.3 가스성질 --------- 독성가스는 각각 그림 5.3.1.2①과 같이 표시한다.	ㅇ 시행규칙(2011.4.4) 개정에 따른 내용 반영 ㅇ 시행규칙(2011.4.4) 개정에 따른 내용 반영
5.3.2 합격각인 재검사에 합격한 용기에 대해서는 다음 사항을 각인한다. 다만, 법 제35조에 따른 검사기관이 재검사를 수행하는 경우에는 각인 표시 등의 통일을 기하기 위하여 한국가스전문검사기관협회에서 정하는 사양에 따라 제작ㆍ사용할 수 있다. (그림 생략) 그림 5.3.2 합격표시 (1) ~ (3) (생 략) [보기] 각인 예	5.3.2 합격각인 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (그림 현행과 같음) 그림 5.3.2 합격표시 (1) ~ (3) (현행과 같음) [보기] 각인 예	ㅇ 시행규칙(2008.12.31) 개정에 따른 내용 반영