KGS AC415(액화석유가스용 라이너없는 복합재료용기 재검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
5. 재검사기준 5.1 (생 략) 5.2 (생 략) 5.3. 합격표시 재검사에 합격한 용기에 대해서는 다음 기준에 따라 용기 어깨부위 또는 프로텍터 등 보기 쉬운 곳에 각인을 한다. 이 경우 법 제35조에 따른 검사기관이 재검사를 수행하는 경우에는 각인 표시 등의 통일을 기하기 위하여 한국가스전문검사기관협회에서 정하는 사양에 따라 제작·사용할 수 있으며, 각인하기가 곤란한 용기의 경우에는 다른 금속박판에 각인한 것을 그 용기에 부착하는 것으로 용기에 대한 각인을 갈음할 수 있다. (1) ~ (4) (생 략) (5) 각인 예	5. 재검사기준 5.1 (현행과 같음) 5.2 (현행과 같음) 5.3. 합격표시 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) ~ (4) (현행과 같음) (5) 각인 예	ㅇ 시행규칙(2008.12.31) 개정에 따른 내용 반영