KGS FP652(이동식 압축도시가스자동차 충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.1 적용범위

이 기준은 「도시가스사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제2조제4항제3호에 따른 가스충전시설 중 이동식 압축도시가스 자동차 충전시설(배관 또는 저장탱크를 통하여 공급받은 도시가스를 압축하여 자동차에 충전하는 시설, 이하 “충전시설”이라 한다)의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다.

1.1 적용범위

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(이동충전차량을 통하여 공급받은 압축도시가스를 자동차에 충전하는 시설, 이하 “충전시설”이라 한다)의 -----------------------------------------------------------

ㅇ 시행규칙의 용어정의를 준용

이동식 압축도시가스 자동차 충전사업: 이동충전차량을 통하여 공급받은 압축도시가스를 자동차에 충전하는 사업

1.6 용품 사용제한

충전시설에 설치·사용하는 제품이 「고압가스 안전관리법」제17조에 따라 검사를 받아야 하는 것인 경우에는 그 검사에 합격한 것으로 한다.

1.6 용품 사용제한

------------------------------------------------------------------------------ 제17조 또는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」제20조에 -------------------------------------------------------------------------------

ㅇ도시가스 연료용으로 사용되는 제품(가스용품)은 액법에 따라 가스용품으로 검사에 합격한 제품을 사용하여야 함.