KGS AA318(독성가스배관용 밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3.1.2 밸브가 표 1.3.1.2에 따른 인정규격에 따라 해당 공인검사기관에서 검사를 받은 것에 대하여는 1.3.1.1에 따른 지식경제부장관이 인정한 경우로 보아 검사특례 신청·심사 없이 해당 인정규격에 따라 검사를 실시할 수 있다.

표 1.3.1.2 외국 밸브의 인정규격 및 공인검사기관

인정규격	공인검사기관
ASME	NBBI 인증검사원 ( AI:Authorized Inspector )
BS, HSE	HSE 또는 HSE 인증기관
DIN,AD-Merkblatt	TUV
NF,CODAP	APAVE, BV
<신설>	<신설>
<신설>	<신설>
JIS, 고압가스보안법, JIA	경제산업성, 원자력안전· 보안원, 고압가스보안협회, 가 스기기검사협회
지식경제부장관이 인정하는 규격	지식경제부장관이 인정하는 검사기관

1.3.2 외국 제품 제조등록기준

규칙 제9조의2제3항 단서에서 정한 “제조시설기준과 제조기술기준”이란 다음 기준을 말한다.

(1) 미국의 ASME, ANSI, API

(2) 영국의 BS, HSE

(3) 독일의 DIN, AD-Merkblatt

(4) 프랑스의 NF, CODAP

(5) 일본의 JIS, 고압가스보안법

(6) 호주의 AS

1.3.1.2 --------------------------------------------- 인정기준에 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------인정기준에 ------------------------------------------------------

표 1.3.1.2 ---------------------------- 인정기준 ----------------------------

----기준	------------
ASME	ASME에 등록한 AIA (Authorized Inspection Agency)
<삭제>	<삭제>
<삭제>	<삭제>
<삭제>	<삭제>
PED(Presure Eqipment Directive)	EC(European Commission)에 등록한 공인검사기관 (Notified Body)
API, ANSI, JIS	-
<삭제>	<삭제>
--------------------------------------기준	--------------------------------------------------

1.3.2 ------ 밸브 ----------------------------

1.3.2.1 규칙 제9조의2제3항 단서에서 정한 “제조시설기준과 제조기술기준”이란 표 1.3.1.2에 따른 외국 밸브의 인정기준을 말한다.

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

ㅇ 용어 통일(규격 → 가준)

ㅇ ASME기준 중 압력용기에 관련되는 기준만을 명시함.

ㅇ 유럽의 검사인증체계 반영

- 유럽의 개별국가의 검사제도에서 PED로 통합운영되고 있음.

ㅇ 일본은 안전밸브가 KHK 검사대상이 아님

ㅇ 용어 통일(규격 → 기준)

ㅇ 1.3.2.1 개정에 따른 개별 기준 삭제

3.9.1 제품표시

규칙 별표 24 제4호에 따라 밸브 제조자 또는 수입자는 안전밸브의 몸통부분 등의 보기 쉬운 곳에 다음사항을 각인하거나 금속박판에 각인하여 이를 보기 쉬운 곳에 부착한다.

(1) 제조자의 명칭 또는 약호

(2) 호칭지름

(3) 제조번호 및 롯드번호

(4) 용도(사용할 수 있는 가스명)

(5) 품질보증 및 개폐방향

(6) 가스흐름방향

(7) 상용압력(호칭압력)

3.9.1 ----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) -----------------------

(2) ----------------

(3) ---------------------------

(4) ---------------------------------

(5) 개폐방향

(6) ----------------------

(7) --------------------------------

ㅇ 품질보증 삭제

- 제조자가 자체적으로 정할 사항임

<참고자료>

※ ANSI/ASME B 16.34(Valves-Flanged, Threaded, and Welding End) 4. Marking

- 제조자명 또는 상호

- 재료명

- 압력등급

- 온도

- 호칭지름

4.5 그 밖의 기준

4.5.1 수입품 검사(내용 없음)

4.5.2 검사일부 생략

4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품

규칙 제38조제4항제1호에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 밸브에 대하여 외국용기등 제조등록시 인정받은 제조자 또는 공인검사기관이 발행한 합격증빙서류로 다음 해당 검사항목을 생략할 수 있다.

(1) ∼ (5)  <생략>

4.5 -------------------

4.5.1 -------------------------

4.5.2 --------------------------

4.5.2.1 ----------------------------------

법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 밸브에 대하여 표 1.3.1.2에 따른 공인검사기관에서 발행한 합격증빙서류(다만 API, ANSI, JIS로 제조한 경우에는 등록 기준에 따른 제조자의 검사성적서로 할 수 있다)를 제출하는 경우 규칙 제38조제4항제1호에 따라 그 밸브의 검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다.

(1) ∼ (5)  <현행과 같음>

ㅇ 표1.3.1.2.개정에 따른 문구를 명확히 함.